**Būvprojekta "Tērvetes ielas pārbūve, posmā no Vaiņodes ielas līdz Baldones ielai, Daugavpilī"** **darbu apraksts**

Būvprojekta "Tērvetes ielas pārbūve, posmā no Vaiņodes ielas līdz Baldones ielai, Daugavpilī" ietvaros paredzēts:

* brauktuves pārbūve, izbūvējot asfalta segumu 6.00 m platumā un nesaistīto minerālmateriālu seguma nomales 0.75 m platumā;
* ielas kreisajā pusē - gājēju ietves ar veloceliņu izbūve 2.5 m platumā;
* stāvlaukumu izbūve: 1. tips – paralēli brauktuvei ar seguma platumu 2,0 m, 2. tips – 450 attiecībā pret brauktuvi;
* zemes īpašumiem pārbūvēt nobrauktuves, izbūvējot  asfalta segumu un nesaistīto minerālmateriālu seguma nomales;
* visā ielas projektējamā posmā apgaismojuma tīklu, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve; lietus ūdens novadīšana, izbūvējot drenāžas akas zaļajā zonā,
* koku nozāģēšana (skat. tabulā).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koku atrašanas vieta** | **Koku suga** | **Koku   caurmērs,**  **cm** | **Koku daudzums,**  **gab.** |
| Tērvetes ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Baldones ielai, kadastra apzīmējums  0500 029 2606 | Parastā priede | 26 | 2 |
| Parastā liepa | 10 | 1 |
| Parastā liepa | 14/12 | 1 |
| Parastā priede | 36 | 2 |
| Parastā priede | 14 | 2 |
| Parastā priede | 24 | 3 |
| Parastā priede | 12 | 2 |
| Parastā priede | 18 | 1 |
| Parastā priede | 28 | 2 |
| Parastā priede | 50 | 4 |
| Parastā priede | 40 | 3 |
| Parastā priede | 8 | 3 |
| Parastā priede | 32 | 1 |
| Parastā priede | 34 | 1 |
| Parastā priede | 42 | 4 |
| Parastā priede | 54 | 1 |
| Parastā priede | 20 | 2 |
| Parastā priede | 16 | 3 |
| Parastā liepa | 16 | 1 |
| Parastā priede | 56 | 1 |
| Rietumu tūja | 6 | 1 |
| Parastā priede | 30 | 1 |
| Parastā priede | 4 | 2 |
| Parastā priede | 48 | 1 |
| Parastā priede | 38 | 1 |
| Parastā priede | 46 | 1 |
| Parastā priede | 10 | 1 |
| **Kopā:** | | | **47** |