

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „JAUNĪBA”

Reģ. Nr. 90009737220

Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435787, fakss 65435657,

e-pasts jauniba@inbox.lv

2019. gada 21.maijā

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

1. **Pasūtītājs**

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpils, LV- 5417

Tālruņi: 65435657, 65435787, 27028565

Fakss: 65435657

e-pasts: jauniba@inbox.lv

Mājas lapa: www.jauniba.lv

Kontaktpersona: Vladimirs Iļjaševičs /29628111/

 Iepirkuma identifikācijas Nr. DPBJCJ2019/4-N

**“Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”**

1. **Iepirkuma priekšmets un mērķis:**

BJC “Jaunība” Go kartu mācību darba pilnveidošanai un modernizācijai jāiegādājas virpa ar digitālo ekrānu , lai varētu paši izgatavot virzuļus kartu dzinējiem, taisīt mehānismus un mezglus, veikt balansēšanas darbus remontējot kloķvārpstas. 2.1.Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu.

 **Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 7. Daugavpilī, kabinetā Nr.1 līdz 2019.gada 28.maijam plkst.12.00.

1. **Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 2019.gada jūnijs – augusts
2. **Plānotā līguma summa – EUR 9999 ar PVN**
3. **Piedāvājumā jāiekļauj:**
* Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);
* Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot vienas vienības izmaksas. Cena jānorāda euro un tajā jāietver priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas (piegāde, uzstādīšana, virpas ielaišana). Izmaksas jānorāda euro bez PVN un ar PVN
* Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: [www.jauniba.lv](http://www.jauniba.lv) un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

 **Tehniskā specifikācija 1.pielikums**

Tehniskais raksturojums

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Instrumenta nosaukums** | **Tehniskais raksturojums** | **Vienību skaits** | ***Vienas vienības cena (bez PVN)*** | ***Vienas vienības cena (ar PVN)*** |
| **1.** | **virpa** | Prizmveida iedobe no pelēka lieta čuguna, induktīvi rūdīta un precīzi slīpētaRūdītas un slīpētas vadotnesVārpstas turēšanas atloks Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4Eļļā rūdīta darba vārpsta, iemontēta divos regulējamos precīzos konusa lodīšu gultņosGarantēta vārpstas griešanas precizitāte līdz 0,015 mmGalvenās vārpstas pārnesuma zobrati darbojas līdzeni, rūdīti un pieslīpētiSlēgtais ātrdarbības padeves pārnesums, zobrati un vārpstas, rūdītas un slīpētas, eļļas vannādarbojas precīzos gultņosAizmugures balstu var savērst par +/- 5 mm konusa virpošanaiPārslēdzēja rokturis rotācijai uz labo/ kreiso virzienuAizsardzība pret skaidām augšējām vadotnēmAutomātisks slēdzis ar ķēdes atvienošanu zema sprieguma iestāšanās gadījumā,avārijas stop slēdzis, centrālais slēdzisIzņemams statnes ieliktnisVārpstas patronas pārsegsMehānisks vārpstas bremzes pedālisVītnes soļa mērsSiemens elektrosistēmaPārbaudes sertifikāts**Tehniskie dati**Tīkla spriegums 230 V/2.2kWSolis metriskā / collāVārpstas vadība ‘’VARIO’’ elektronisks (variators)Vārpstas ātrumi 15 - 2.250 min-1Pārnesumu skaits 8 bezpakāpju ātruma regulēšanaVārpstas konuss MK 5Vārpstas atvere 38 mmVārpstas atloks Camlock DIN ISO 702-2Nr.4

|  |  |
| --- | --- |
| Centra augstums | Ne mazāk 165 mm |
| Attālums starp centriem | Ne mazāk 830 mm |
| Apvirpošana virs vadotnes | Ne mazāk 330 mm |
| Aizmugures balsta konuss MK 3Aizmugures balsta vadotnes gājiens dm 32mm/110mm  |  |

Solis metriski (26) 0.4 - 7 mm/apgr.Solis collās (34) 56- 4 Garenpadeve (32) 0.052 - 1.392 mm/apgr.Šķērspadeve (32) 0.014 - 0.0.38 mm/apgr**Iekārtas Izmēri GxPxA 1.685 x 745x 1.590****Komplektācija:****4 kulaciņu patrona 160mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2)****4 kulaciņu patrona 200mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2 )****Kustīgā linete 16-50mm****Nekustīgā linete 19-70mm****Apgaismojums****Dzesēšanas aprīkojums****Konusa pāreja MK5-MK3** Mašīnas apakškonstrukcija (pamatne)Vārpstas bremzes pedālisDigitālas pozicionēšanas ekrāns ar griešanas konstanti un stikla mērstieņi 3 asīmMagnētiskā lente ar aktivētu sensoruNolasīšanas sensorsDigitāls mērīšanas lineāls | **1** |  |  |

**2.pielikums**

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība” Tautas ielā 7, Daugavpils LV 5417 |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.*** | ***Instrumenta nosaukums*** | ***Tehniskais raksturojums*** | ***modelis*** | ***Vienas vienības cena (ar PVN)*** |
|  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |