

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „JAUNĪBA”

Reģ. Nr. 90009737220

Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435787, fakss 65435657,

e-pasts [jauniba@inbox.lv](mailto:jauniba@inbox.lv)

2019. gada 21.maijā

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

1. **Pasūtītājs**

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpils, LV- 5417

Tālruņi: 65435657, 65435787, 27028565

Fakss: 65435657

e-pasts: [jauniba@inbox.lv](mailto:jauniba@inbox.lv)

Mājas lapa: www.jauniba.lv

Kontaktpersona: Vladimirs Iļjaševičs /29628111/

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPBJCJ2019/4-N

**“Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”**

1. **Iepirkuma priekšmets un mērķis:**

BJC “Jaunība” Go kartu mācību darba pilnveidošanai un modernizācijai jāiegādājas virpa ar digitālo ekrānu , lai varētu paši izgatavot virzuļus kartu dzinējiem, taisīt mehānismus un mezglus, veikt balansēšanas darbus remontējot kloķvārpstas. 2.1.Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu.

**Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 7. Daugavpilī, kabinetā Nr.1 līdz 2019.gada 28.maijam plkst.12.00.

1. **Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 2019.gada jūnijs – augusts
2. **Plānotā līguma summa – EUR 9999 ar PVN**
3. **Piedāvājumā jāiekļauj:**

* Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);
* Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot vienas vienības izmaksas. Cena jānorāda euro un tajā jāietver priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas (piegāde, uzstādīšana, virpas ielaišana). Izmaksas jānorāda euro bez PVN un ar PVN
* Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: [www.jauniba.lv](http://www.jauniba.lv) un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

**Tehniskā specifikācija 1.pielikums**

Tehniskais raksturojums

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Instrumenta nosaukums** | **Tehniskais raksturojums** | **Vienību skaits** | ***Vienas vienības cena (bez PVN)*** | ***Vienas vienības cena (ar PVN)*** |
| **1.** | **virpa** | Prizmveida iedobe no pelēka lieta čuguna, induktīvi rūdīta un precīzi slīpēta  Rūdītas un slīpētas vadotnes  Vārpstas turēšanas atloks Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4  Eļļā rūdīta darba vārpsta, iemontēta divos regulējamos precīzos konusa lodīšu gultņos  Garantēta vārpstas griešanas precizitāte līdz 0,015 mm  Galvenās vārpstas pārnesuma zobrati darbojas līdzeni, rūdīti un pieslīpēti  Slēgtais ātrdarbības padeves pārnesums, zobrati un vārpstas, rūdītas un slīpētas, eļļas vannā  darbojas precīzos gultņos  Aizmugures balstu var savērst par +/- 5 mm konusa virpošanai  Pārslēdzēja rokturis rotācijai uz labo/ kreiso virzienu  Aizsardzība pret skaidām augšējām vadotnēm  Automātisks slēdzis ar ķēdes atvienošanu zema sprieguma iestāšanās gadījumā,  avārijas stop slēdzis, centrālais slēdzis  Izņemams statnes ieliktnis  Vārpstas patronas pārsegs  Mehānisks vārpstas bremzes pedālis  Vītnes soļa mērs  Siemens elektrosistēma  Pārbaudes sertifikāts  **Tehniskie dati**  Tīkla spriegums 230 V/2.2kW  Solis metriskā / collā  Vārpstas vadība ‘’VARIO’’ elektronisks (variators)  Vārpstas ātrumi 15 - 2.250 min-1  Pārnesumu skaits 8 bezpakāpju ātruma regulēšana  Vārpstas konuss MK 5  Vārpstas atvere 38 mm  Vārpstas atloks Camlock DIN ISO 702-2Nr.4   |  |  | | --- | --- | | Centra augstums | Ne mazāk 165 mm | | Attālums starp centriem | Ne mazāk 830 mm | | Apvirpošana virs vadotnes | Ne mazāk 330 mm | | Aizmugures balsta konuss MK 3 Aizmugures balsta vadotnes gājiens dm 32mm/110mm |  |   Solis metriski (26) 0.4 - 7 mm/apgr. Solis collās (34) 56- 4  Garenpadeve (32) 0.052 - 1.392 mm/apgr. Šķērspadeve (32) 0.014 - 0.0.38 mm/apgr  **Iekārtas Izmēri GxPxA 1.685 x 745x 1.590**  **Komplektācija:**  **4 kulaciņu patrona 160mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2)**  **4 kulaciņu patrona 200mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2 )**  **Kustīgā linete 16-50mm**  **Nekustīgā linete 19-70mm**  **Apgaismojums**  **Dzesēšanas aprīkojums**  **Konusa pāreja MK5-MK3**  Mašīnas apakškonstrukcija (pamatne) Vārpstas bremzes pedālis  Digitālas pozicionēšanas ekrāns ar griešanas konstanti un stikla mērstieņi 3 asīm  Magnētiskā lente ar aktivētu sensoru  Nolasīšanas sensors  Digitāls mērīšanas lineāls | **1** |  |  |

**2.pielikums**

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība” Tautas ielā 7, Daugavpils LV 5417 |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.*** | ***Instrumenta nosaukums*** | ***Tehniskais raksturojums*** | ***modelis*** | ***Vienas vienības cena (ar PVN)*** |
|  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |