2.pielikums

Uzaicinājumam „ Mūzikas aprīkojuma piegāde

 Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām”

 id. Nr. DSP2020/3N

**Tehniskā specifikācija**

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

"Mūzikas aprīkojuma piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Piedāvājuma cena EUR ar PVN** par vienu vienību | **Summa EUR ar PVN** |
| 1. | aktīva akustiska sistēma | Skaļrunis: ne mazāks kā 12” ar ne mazāk kā 2,5” diametra spoliAugstfrekvenču skaļrunis: ne mazāks kā 1” ar ne mazāk kā 1,4” diametra spoliIebūvētā pastiprinātāja tips: BiAmpAugstfrekvenču pastiprinātāja jauda: ne mazāk kā 200W RMS (Class H/AB)Zemfrekvenču pastiprinātāja jauda: ne mazāk kā 700W RMS (Class D)Kopējā akustiskās sistēmas jauda (RMS): ne mazāk kā 900WKopējā akustiskās sistēmas jauda (Peak): ne mazāk kā 1800WSkaņas spiediens (SPL cont/peak): ne mazāk kā 126dB/133 dBSkaņas virziena leņķis: ne mazāk kā 90°H x 60°VSkaņas diapazons: ne šaurāks kā 48Hz - 20KHz pie -6dBDSP skaņas procesors: ar displeju, ne mazāk kā 8 kopējie iestatījumi, ne mazāk kā 3 joslu ekvalizācija, maināmi aiztures (Delay) iestatījumiMateriāls: polipropilēnsSvars: ne vairāk kā 15 kg | 2 |  |  |
| 2. | zemfrekvenču akustiska sistēma | Skaļrunis: vismaz 18” ar ne mazāk kā 3” diametra spoliAkustiskās sistēmas tips: Bass ReflexIebūvētā pastiprinātāja tips: Class DKopējā akustiskās sistēmas jauda (RMS): ne mazāk kā 1200WKopējā akustiskās sistēmas jauda (Peak): ne mazāk kā 2400WSkaņas spiediens (SPL cont/peak): ne mazāk kā 134dB/137 dBSkaņas diapazons: ne šaurāks kā 33Hz - 100Hz pie -6dBDSP skaņas procesors: ne mazāk kā 6 kopējie iestatījumi, ne mazāk kā 6 aiztures (Delay) iestatījumi.Materiāls: ne mazāk kā 18mm bērza saplāksmisSvars: ne mazāk kā 44 kg | 2 |  |  |
| 3. | mikšerpults | Mikrofona ieejas: ne mazāk kā 16 ar 48V Phantom Power un HPF uz katru kanāluLīnijas ieejas: ne mazāk kā 24 (16 mono un 4 stereo)Send izejas: ne mazāk kā 6 AUX Sends un ne mazāk kā 2 FX SendsKopējās izejas: ne mazāk kā 4 grupu izejas un stereo izejaMatrix izejas: ne mazāk kā 2Mono izeja: ne mazāk kā 1USB pieslēgvietas: ne mazāk kā 2 (1 savienojama ar atmiņas ierīcēm un 1 savietojama ar iOS ierīcēm)Skaņas procesors: ne mazāk kā 2 (FX1: REV-X ar 8 programmām un paraketru kontroli, FX2: SPX ar 16 programmām un parametru kontroli)Kopējie skaņas kropļojumi: ne vairāk kā 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu)Trokšņu līmenis (ieejas): ne vairāk kā -128 dBuTrokšņu līmenis (izejas): ne vairāk kā -94 dBuŠķērstraucējumi (Crosstalk): ne vairāk kā -74dBu | 1 |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |