**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Skaits** | **Izmēri (mm)** | **Tehniskais raksturojums** | **Rasējuma Nr.** |
| **1. stāva telpas:** |
| **1.21 Kabinets** |  |  |  | Skatīt rasējumu Nr.1.11/1.21 |
| 1.21.8 | Aizkari diviem logiem | 2 k-ti | Augstums – 3000Platums – 1770 | 1) Karnizē ( U profilā sliedītes balta krāsā ) 2) Dienas aizkari K plīvura audums sudraba krāsā, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1, 0.20kg/m2 3) Nakts aizkari AOS sudraba krāsā, nav caurspīdīgi aizkari „black out”. Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1, 0.890 kg/m2 | Skatīt rasējumu Nr.1.21.8/1 |
| 1.21.8 | Griestu moldings | 2 gab. | Augstums – 120Platums – 60 | Griestu moldings Mardom QL076 |  |
| **2. stāva telpas:** |
| **2.02 Svinību zāle** |  |  |  | Skatīt rasējumu Nr.2.02 |
| 2.02.8 | Aizkari četriem logiem | 1 k-ts | Augstums – 3050Platums – 10400 | 1) Karnizē ( U profilā sliedītes balta krāsā ) 2) Dienas aizkari šampaņu krāsā tills, 0.210 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 3) Nakts nav caurspīdīgi aizkari „black out”, 0.836 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1  | Skatīt rasējumu Nr.2.02.8/1 |
| 2.02.8 | Griestu moldings | 6 gab. | Augstums – 120Platums – 60 | Griestu moldings Mardom QL076 |  |
| **2.06 Līgavas un līgavaiņa istaba** |  |  |  | Skatīt rasējumu Nr.2.06 |
| 2.06.6 | Aizkari diviem logiem | 1 k-ts | Augstums – 3065\*Platums – 3850 | 1) Karnizē ( U profilā sliedītes balta krāsā )2) Dienas aizkari sudraba tīlls, 0.210 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M13) Nakts aizkari sudraba krāsā nav caurspīdīgi „black out”, 0.634 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 4) Dekors, 0.634 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 | Skatīt rasējumu Nr. 2.06.6/1 |
| 2.06.6 | Griestu moldings | 2 gab. | Augstums – 120Platums – 60 | Griestu moldings Mardom QL076 |  |
| **2.08 Vecāku istaba** |  |  |  | Skatīt rasējumu Nr.2.08 |
| 2.08.5 | Aizkari logam | 1 k-ts | Augstums – 3065Platums – 2900\* | 1) Karnizē ( U profilā sliedītes balta krāsā ) 2) Dienas aizkari sudraba krāsā. Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 3) Nakts nav caurspīdīgi aizkari „black out” , 0.634 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 4) Dekors, 0.634 kg/m2, Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1  | Skatīt rasējumu Nr. 2.08.5/1 |
| 2.08.5 | Griestu moldings | 1 gab. | Augstums – 120Platums – 60 | Griestu moldings Mardom QL076 |  |
| **2.14 Mazā reģistrācijas zāle** |  |  |  | Skatīt rasējumu Nr.2.14 |
| 2.14.9 | Aizkari trīm logiem | 1 k-ts | Augstums – 3000 Platums – 8600 | 1) Karnīze ( U profilā sliedītes balta krāsā ) 2) Dienas aizkari sudraba krāsā tills, 0.210 kg/m2 , Rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1 3) Nakts aizkari AOS sudraba krāsā, nav caurspīdīgi aizkari „black out”, rūpnieciski impregnēts atbilstoši ES standartiem un ugunsdrošībai FR: B1/M1, 0.830 kg/m  | Skatīt rasējumu Nr.2.14.9/1 |
| 2.14.9 | Griestu moldings | 4 gab. | Augstums – 120Platums – 60 | Griestu moldings Mardom QL076 |  |