2.pielikums

DPIP2023/22N

|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu liftu un pacēlāju kabīņu aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem** |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Daugavpils valstspilsētas  izglītības iestāžu liftu un pacēlāju kabīņu aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem |
| Būves nosaukums un adrese: | Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēka Jelgavas ielā 30A;  Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33;  Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēka Parādes ielā 7;  J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E;  Daugavpils 11.pamatskolas ēka Arhitektu ielā 10;  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ēkā Abavas ielā 1;  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra guļamkorpusa ēkā Abavas ielā 1;  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā Mihoelsa ielā 4 |

**Darba uzdevums:**

1. Veikt lifta kabīņu aprīkošanu ar abpusējas saziņas līdzekļiem (kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un cilvēku evakuāciju), atbilstoši MK noteikumu Nr.679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” , MK noteikumu Nr. 360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi” u.c. saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Atbilstības prasības saziņas ierīcēm:

* katra Saziņas ierīce ir nodrošināta ar identifikācijas marķējumu (ražotāja nosaukums vai preču zīme, modelis, tips vai identifikācijas numurs);
* katrai Saziņas ierīcei ir CE atbilstības marķējums, kas apliecina, ka ražotājs ir nodrošinājis, ka ierīce atbilst visos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām un tā paredzēta laišanai tirgū, turpmākajai izplatīšanai, kā arī nodošanai ekspluatācijā Eiropas Savienībā.
* katra Saziņas ierīce ir nodrošināta ar  lietošanas instrukciju, kurā norādīti ierīces lietošanas, uzstādīšanas, testēšanas un apkopes nosacījumi, tai skaitā principiālā elektroshēma un citi rasējumi, diagrammas, ja tādi nepieciešami, lai izprastu ierīces darbību.
* Ja Saziņas ierīce ir radioiekārta (proti, atbilstoši tās tehniskajam izpildījumam Saziņas ierīce spēj darboties globālajā mobilo sakaru sistēmā (GSM), t.i. mobilo sakaru operatoriem iedalītajās frekvencēs,  vai bezvadu interneta tīklā, un balss telefonijas sakari tiek nodrošināti bezvadu interneta tīklā) tai jāatbilst radioiekārtām piemērojamām prasībām un jābūt nodrošinātai arī ar ražotāja ES atbilstības deklarācijas (EU Declaration of Conformity) kopiju vai šādu tekstu "[Ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst [attiecīgais normatīvais akts, kuram deklarē atbilstību]. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļvietnē: [precīza tīmekļvietnes adrese]".

1. Saziņas ierīcēm jānodrošina, ka:

* kabīnē izvietota informācija, ka kabīne aprīkota ar *Saziņas ierīci*, kas nodrošina pastāvīgu kontaktu ar organizācijas, kura veic liftu tehnisko apkalpošanu, dispečerdienestu;
* avārijas trauksmes izsaukuma spiedpoga (dzeltenā krāsā un marķēta ar zvana simbolu);
* lifta kabīnes gadījumā atrodas:
* uz kabīnes vadības paneļa vai tā tiešā tuvumā;
* 850 mm – 1200 mm augstumā no kabīnes grīdas (mērot no spiedpogas viduslīnijas);
* ne tuvāk kā 400 mm no kabīnes stūriem (mērot no spiedpogas viduslīnijas);
* ir tikai viena avārijas trauksmes izsaukuma spiedpoga;
* kabīnē ierīce aprīkota ar šādiem vizuālajiem un audio signāliem, kuri integrēti virs kabīnes paneļa vai kabīnes panelī:
* dzeltens zvana simbols, kas izgaismojas brīdī, kad izveidots savienojums;
* audio signāls, kas atskan brīdī, kad izveidots savienojums, bet vēl nav uzsākta balss saziņa. Ja audio signāls tiek nodrošināts ierakstītas audio runas veidā, informācija jānodrošina valsts valodā;
* zaļš stilizēts komunikācijas simbols, kas izgaismojas, kamēr notiek abpusēja balss pārraide (saziņa);
* balss saziņu nav iespējams pārtraukt/atvienot no lifta puses.

Saziņas ierīcesuzstādītājs sniedz lifta valdītājam dokumentācijas paketi, ar pilno tehnisko informāciju, kas nepieciešama dispečerdienestam pakalpojuma sniegšanai. Dokumentācijas paketē jāiekļauj:

* informācija, kas nepieciešama Saziņas ierīces savienošanai ar dispečerdienesta pulti;
* instrukcijas par zvanīšanas iestatījumu nomaiņu, u.c.;
* saziņas ierīces lietošanas instrukcija;
* instrukcijas par balss saziņas sistēmas pārbaužu reglamentu un periodiskumu;
* informācija par saziņas ierīces automātisko paštestu biežumu;
* instrukcijas par saziņas sistēmas darbības traucējumu identificēšanu un novēršanu.

1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošinās speciālistus, kuriem ir tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkalpošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, norādot personas un pievienojot liftu elektromehāniķu atestāciju apliecinošos dokumentus (kopijas).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **1. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkā Jelgavas ielā 30A** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **2. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **3. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēka Parādes ielā 7** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **4. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **5 .daļa: Lifta kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils 11.pamatskolas ēka Arhitektu ielā 10** |  |  |
| Lifta kabīnes „4 CL” 022038 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **6. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas ēkā Abavas ielā 1** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **7. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra guļamkorpusa ēkā Abavas ielā 1** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Cibes” A5000 aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| **8. daļa: Pacēlāja kabīnes aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā Mihoelsa ielā 4** |  |  |
| Pacēlāja kabīnes „Motala Hissar” AB aprīkošana ar abpusējas saziņas līdzekļiem | kpl. | 1 |

**Dokumentācija:**

1. Pieņemšanas–nodošanas akts;
2. Iekārtu un materiālu tehniskās pases un deklarācijas;
3. Sistēmas darbības apraksts un lietošanas instrukcija latviešu valodā;
4. Dokumentācijas pakete, nodošanai dispečerdienestam;

**Garantijas:** Darbu un iekārtu garantijas termiņš – 3 gadi kopš pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

**Piezīmes:**

1. **Pasūtītājs tiesīgs izslēgt iepirkuma daļu finanšu nepietiekamības gadījumā.**
2. **Norēķins par veiktiem darbiem pilnā apjomā tiks veikts pēc dokumentācijas izsniegšanas Pasūtītājam.**

**Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)