Pielikums Nr. 1

Zemsliekšņa iepirkuma "Dzeramā ūdens piegādes un ūdens sadales iekārtu noma Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei"

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.****p.****k.** | **Nosaukums**  | **Apraksts**  |
|  | **Ūdens sadalīšanas iekārtas noma** | Iekārta novietojama uz grīdas, paredzēta lietošanai ar polikarbonāta pudelēm ar tilpumu 19,0 ± 1,0litri. Ar glāžu turētāju. Ar iespēju lietot uzsildītu ūdeni līdz (+95⁰C) un atdzesētu (+10⁰C) ūdeni. Iekārtas izmērs bez pudeles: augstums ne mazāks par 80cm un ne augstāks par 100cm, platums ne mazāks par 30cm un ne lielāks par 40cm. Iekārta aprīkota ar aukstā un karstā ūdens krāniem. |
|  | **Avota ūdens 18.9l** | Neapstrādāts, dabīgi mīksts avota ūdens, pildīts sertificētās polimērmateriāla pudelēs. Tilpums 19,0 ± 1,0litri. Ūdens ar zemu cietību un zemu dzelzs saturu, paredzēts neierobežotam patēriņam ikdienā. Neapstrādātajam avota ūdenim jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībām. Dabīgā avota ūdens cietība nevar pārsniegt 4 mekv/l.  |
|  | **Vienreizējas lietošanas glāzes** |  Vienreizējās lietošanas glāzes: - var lietot gan karstam, gan augstam ūdenim; - jāpiegādā hermētiskā iesaiņojumā, kur vienā iepakojumā 100 gab (+/- 10); - piegāde jāveic bez papildus maksas. Izmērs 200 ml. |
|  | **Gāzēts dabīgais minerālūdens**  | Vidēji gāzēts dabīgais minerālūdens ar vidēju mineralizācijas pakāpi, 500-1500 mg/dm3/. PH 4.5-7.8. Stikla pudelē, tilpums- **0,25l**. Safasēts atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā. Pudelei metāla skrūvējams korķis ar plastmasas gredzenu, kas nodrošina papildus drošību un ērtu atvēršanu. |
|  | **Negāzēts dabīgais minerālūdens** | Negāzēts dabīgais minerālūdens ar vidēju mineralizācijas pakāpi, 500-1500 mg/dm3/. PH 7.2-7.8. Stikla pudelē, tilpums - **0.25 l** Safasēts atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā. Pudelei metāla skrūvējams korķis ar plastmasas gredzenu, kas nodrošina papildus drošību un ērtu atvēršanu.  |

**Specifikācijas prasības**

* 1. Atbilst ES un Latvijas Republikas tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1333/2008 (2008.gada 16.decembris) par pārtikas piedevām.piegādāt,
	2. Dzeramā ūdens sadales iekārtām ir jāatbilst MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”.
	3. Ūdenim ir jāatbilst MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”, noteiktajām prasībām. MK 14.11.2017 noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Iesniegt Pasūtītājam akreditētas sertifikācijas iestādes izsniegtu sertifikāta kopiju (slēdzot līgumu uzrādīt oriģinālu), kas apliecina piegādājamā ūdens atbilstību.
	4. Pudelēm un korķiem ir jāatbilst MK 19.10.2011. noteikumu Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” prasībām.
	5. Sertificēts atbilstoši MK 12.08.2014. not. Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" ar marķējumu "Zaļā karotīte" vai ekvivalents
	6. Derīguma termiņš piegādes brīdī: ne mazāks kā 2/3 (divas trešdaļas) no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa.
	7. veikt savlaicīgu iekārtu mazgāšanu, dezinfekciju un apkopi, ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
	8. veikt savlaicīgu, no ierindas izgājušo, iekārtu nomaiņu.
	9. veikt ūdens piegādi objektiem nepieciešamajā daudzumā pēc pieteikuma saņemšanas ne ilgāk kā 24(divdesmit četru) stundu laikā. (Katrs Pasūtītāja objekts, nepieciešamo ūdens daudzumu piesaka patstāvīgi).
	10. pasūtītājs patur tiesības iegādāties kādu no ūdeņiem vairāk vai mazāk, kā arī iegādāties mazāku apjomu ūdens, kā ir norādīts specifikācijā kopā.

**Iekārtu sadalījums pa objektiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.****p.****k.** | **Objekts, adrese** | **Iekārta** **ar sildītāju** **un dzesētāju** | **Plānotais pudeļu daudzums** **uz objektu** |
| 1. | Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī | 2 | 4 |
| 2. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldībasDzimtsarakstu nodaļa,Raiņa iela 27, Daugavpilī | 1 | 2 |
| 3. | Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, Raiņa iela 28, Daugavpilī | 1 | 2 |
| 4. | Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Attīstības departaments,K.Valdemāra iela 13, Daugavpilī | 1 | 2 |
| **KOPĀ** | **5** | **10** |

**2.Pielikums**

Zemsliekšņa iepirkuma „Dzeramā ūdens piegādes un ūdens sadales iekārtu noma Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents, reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.****p.****k.** | **Nosaukums**  | **Apraksts**  | **Cena EUR bez PVN/1gab.** |
| 1. | **Ūdens sadalīšanas iekārtas noma** | Iekārta novietojama uz grīdas, paredzēta lietošanai ar polikarbonāta pudelēm ar tilpumu 19,0 ± 1,0litri. Ar glāžu turētāju. Ar iespēju lietot uzsildītu ūdeni līdz (+95⁰C) un atdzesētu (+10⁰C) ūdeni. Iekārtas izmērs bez pudeles: augstums ne mazāks par 80cm un ne augstāks par 100cm, platums ne mazāks par 30cm un ne lielāks par 40cm. Iekārta aprīkota ar aukstā un karstā ūdens krāniem.  |  |
| 2. | **Avota ūdens 18.9l** | Neapstrādāts, dabīgi mīksts avota ūdens, pildīts sertificētās polimērmateriāla pudelēs. Tilpums 19,0 ± 1,0litri. Ūdens ar zemu cietību un zemu dzelzs saturu, paredzēts neierobežotam patēriņam ikdienā. Neapstrādātajam avota ūdenim jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībām. Dabīgā avota ūdens cietība nevar pārsniegt 4 mekv/l. |  |
| 3. | **Vienreizējas lietošanas glāzes** |  Vienreizējās lietošanas glāzes: - var lietot gan karstam, gan augstam ūdenim; - jāpiegādā hermētiskā iesaiņojumā, kur vienā iepakojumā 100 gab (+/- 10); - piegāde jāveic bez papildus maksas. Izmērs 200 ml |  |
| 4. | **Gāzēts dabīgais minerālūdens**  | Vidēji gāzēts dabīgais minerālūdens ar vidēju mineralizācijas pakāpi, 500-1500 mg/dm3/. PH 4.5-7.8. Stikla pudelē, tilpums- **0,25l**. Safasēts atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā. Pudelei metāla skrūvējams korķis ar plastmasas gredzenu, kas nodrošina papildus drošību un ērtu atvēršanu. |  |
| 5. | **Negāzēts dabīgais minerālūdens**  | Negāzēts dabīgais minerālūdens ar vidēju mineralizācijas pakāpi, 500-1500 mg/dm3/. PH 7.2-7.8. Stikla pudelē, tilpums - **0.25 l** Safasēts atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā. Pudelei metāla skrūvējams korķis ar plastmasas gredzenu, kas nodrošina papildus drošību un ērtu atvēršanu. |  |
|  |  |  | **Kopā:** |

1. Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi, nodevas un nodokļi, izņemot – PVN, iepakojuma depozīts iekļauts.
2. Gadījumā, ja piedāvājuma cenā un izmaksu aprēķinā nav iekļautas jebkādas piegāžu veikšanai nepieciešamās izmaksas, pretendents segs tās uz sava rēķina.

*Pretendentam jābūt ne mazāk kā iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2020., 2021. un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā pieredze vismaz 3 (trīs) dažādu līgumu izpildē par avota ūdens piegādi un servisa pakalpojumu sniegšanu.*

|  |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |