**SASKAŅOTS:**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

priekšnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.Linkevičs

# Daugavpilī, 2023.gada 06.septembrī

**ZIŅOJUMS**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””**

**Identifikācijas numurs – DPPP2023/12-N**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” | |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģ.nr. | **90002067001** | |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas nodaļas priekšniece Irina Stašāne, tālrunis: 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv | |
| **Faksa nr.** | 654 21500 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 06.09.2023.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
3. **Līguma izpildes termiņš: saistību izpilde divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma**.
4. **Veicamā darba apraksts:** 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).
5. **Paredzamā kopējā līgumcena: 3400,00 euro bez PVN**;
6. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

7.1. Par Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu un, kura ir iesniegusi piedāvājumu uzaicinājuma noteiktajā apjomā un kārtībā.

7.2. Pretendentam jābūt reģistrētam:

7.2.1. atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

7.3. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro.

7.3.3. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.3.4. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 8.punktā pieprasītos dokumentus;

7.3.5. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena pārsniedz paredzamo līmeni.

1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt zemsliekšņa iepirkuma līgumu. Iesniedzot uzaicinājuma 8.2.punktā pieprasītos dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildei.

8.2. Lai apliecinātu atbilstību Pretendentu atlases kritērijiem, Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

8.2.1. Pieteikumu atbilstoši ziņojuma 2.pielikumā noteiktajam saturam;

8.2.2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

8.2.3. Dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

8.2.4. Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumā norādītajai formai un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda *euro* ar PVN.

8.4. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildi, t.sk. nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, jābūt iekļautām piedāvātajā cenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst paaugstināt piedāvājumā norādītas cenas (tarifus).

1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.**
2. **Pretendents iesniedz piedāvājumu** atbilstoši 2. un 3.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
3. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2023.gada 20.septembrim, plkst. 10.00** personiski pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, iesniedzot Dežurdaļā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: [police@daugavpils.lv](mailto:police@daugavpils.lv).

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

* 1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
  2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums –“Videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””.
  3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
  4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
  5. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

1. **Citi nosacījumi:** Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.
2. **Paziņojums par rezultātiem:** lēmums tiks ievietots Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes mājas lapā <https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi> 3(trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Pielikumā:

1) Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

2) Pieteikums (2.pielikums);

3) Finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums).

Ziņojums sagatavots 2023.gada 06.septembrī.

Komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.Perkuns

Komisijas locekļi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Pučko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.Terjohins

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Baidaka

1.pielikums ziņojumam

# „Videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

# „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””

Identifikācijas numurs – DPPP2023/12-N

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
|  | | | | |
|  | **Mezgls Nr.69; Jātnieku/ Smilšu ielu krustojums;** | | | |
| 1 | PTZ videokamera ar kameras stiprinājumiem uz elektrības staba (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
|  | **Mezgls Nr.35; Parādes/Cietokšņa ielu krustojums, Daugavpils** | | | |
| 2 | Stacionārā videokamera ar kameras stiprinājumiem uz elektrības staba (tehniskas prasības pielikums Nr.2) | Gab. | 1 |  |

Pielikums Nr.1

***Tehniskā specifikācija PTZ kamerai***

|  |  |
| --- | --- |
| **KAMERA** | |
| Attēla sensors: | 1/2.9” progressive scan RGB CMOS |
| Objektīvs | Varifokāls, 4.5-135 mm, F1.6 - 4.6  Horizontālais redzes lauks 57.1°- 2.1°,  Vertikālais redzes lauks 34.4°- 1.2°,  Minimālais fokusa attālums 1.3 m  diafragmas atvēruma kontrole: P-Iris |
| Dienas / nakts režīms | Automātiski noņemams infrasarkanais filtrs |
| Slēdža ātrums, diafragmas slēdža laiks | No 1/50000 s līdz 1/5 s ar 50 Hz  No 1/62500 s līdz 1/5 s ar 60 Hz |
| Minimālais apgaismojums | Color(krāsaina) režīmā: 0.1 lux ar 30 IRE F1.6  B/W(Melna/Balta) režīmā: 0.01 lux ar 30 IRE F1.6  0 lux ar ieslēgtu IR apgaismojumu ;  Color (krāsaina) režīmā: 0.11 lux ar 50 IRE F1.6 B/W(Melna/Balta) režīmā: 0.03 lux at 50 IRE F1.6  0 lux ar ieslēgtu IR apgaismojumu; |
| Pan/Tilt/Zoom funkcijas | Pagrieziens  Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs;  Slīpums: no 0° līdz 90°, 0,1-350°/s  Zoom (tālummaiņa)  30x optiskā, 12x digitālā, kopējā 360x tālummaiņa  256 iepriekš iestatītas pozīcijas (preset), zemākais apvērsums, ierobežota apsardzes tūre, kontroles kārta,  ekrānā džojstika indikators, iestatiet jaunu panorāmu 0°, fokusa punkts; |
| **Sistēma vai mikroshēma (SoC)** | |
| Modelis | ARTPEC-7 |
| Atmiņa | 1024 MB RAM, 512 MB Flash |
| Aprēķināšanas iespējas | Mašīn mācīšanās apstrādes vienība (MLPU) |
| **Attēls; Videoattēla iestatījumi** | |
| Video Kodēšana(Video plūsmas): | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles  H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG |
| Izšķirtspēja | (16:9) No 2688x1512 līdz 320x180 |
| Kadru ātrums | Līdz 60/50 kadriem/s (60/50 Hz) visās izšķirtspējās |
| Video straumēšana | Vairākas, individuāli konfigurējamas straumes H.264, H.265 un Motion JPEG formātos  Kontrolējams frame rate and bandwidth  Axis Zipstream tehnoloģija H.264 un H.265  VBR/ABR/MBR H.264/H.265  Zema latentuma režīms  Video straumēšanas indikators |
| Attēlu iestatījumi | Kompresiju, piesātinājuma, spilgtuma, skaidrības, kontrastu,vietējo kontrastu, baltā balansa, ekspozīcijas un apgabalu iedarbības regulēšana; Forensic WDR tehnoloģija: līdz 120 dB atkarībā no ainas, pretmiglas filtrs, dienas/nakts maiņas līmenis, tonāla kompresija, darbību precīza regulēšana vājā apgaismojumā;  pagriešana: 0°, 180°, teksta un attēla pārklājums, iesaldēt attēlu PTZ vadības laikā, attēla  iesaldēšana PTZ, elektroniskā attēla stabilizācija(EIS), stobra kropļojumu korekcija, 20 atsevišķi daudzstūru un mozaīkas privātuma maskas, PTZ orientācijas palīglīdzeklis, spēja iestatīt diafragmu,  profili: kriminālistikas, iekštelpu, āra, satiksmes pārskats (forensic, indoor, outdoor, traffic overview) |
| **Audio** | |
| Audio straumēšana | Divvirzienu audio pārraide, izmantojot tīkla savienojuma skaļruni. |
| Audio Kodēšana | 24 bitu LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726  ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz  Konfigurējams bitu pārraides ātrums |
| Audio ieeja /izeja | Ārējā mikrofona ieeja vai līnijas ieeja, līnijas izeja  automātiskā pastiprinājuma kontrole |
| **Tīkls** | |
| Drošība | IP adreses filtrēšana, HTTPSa šifrēšana, IEEE 802.1X (EAP-TLS)tīkla piekļuves kontrole, lietotāju piekļuves žurnāls, centralizētā sertifikāta  vadība |
| Protokolu atbalsts: | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf) |
| **Sistēmas integrācija** | |
| Programmēšanas Interfeiss | Atvērta API programmatūras integrācijai, tostarp VAPIX®, metadatu integrācijai  Mākoņa savienojums ar vienu klikšķi  ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S un  ONVIF® Profile T. |
| Darbības notikumu  gadījumā | Audio klipi: atskaņot, apturēt  Dienas/nakts režīms  apsardzes tūre (Guard tour)  I/O: vienreizējā ieejas-izejas pārslēgšana,  I/O pārslēgšana, kamēr notikums ir aktīvs  IR apgaismojums: ieslēgt, izmantot apgaismojumu līdz notikums ir aktīvs  Paziņojumu sūtīšana: HTTP, HTTPS, TCP un e-pastā  Teksta pārklājums  Iepriekš iestatītās (preset) pozīcijas  Automātiskā izsekošana ar PTZ kameru  pagaidu noteikšana, pārslēgšana, profila maiņa  Ieraksti: SD kartē un tīkla mapē  SNMP slazdi: sūtīt, sūtīt, kamēr notikums ir aktīvs  Attēlu vai videoklipu augšupielādēšana: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, tīkla mapē un e-pastā  WDR režīms |
| Nosacījumi notikumiem | Skaņa: audio klipu atskaņošana, skaņas detektors  Ierīces stāvoklis: temperatūra pārsniedz pieļaujamo, temperatūra pārāk augsta vai pārāk zema, temperatūra pārāk zema, ventilatora kļūme, IP adrese noņemta, pārtraukums tīkla savienojumā, jauna IP adrese, PTZ strāvas padeves pārtraukums, uzglabāšanas ierīces kļūme, sistēmas gatavība, temperatūra iekšējās darbības diapazonā;  Vietējā krātuve: ieraksta atskaņošana, atmiņas kļūme, uzglabāšanas krātuves problēmas identificēšana;  I/O: digitālā ieeja, manuālā palaišana, virtuālas  ievades signāls  PTZ: PTZ nepareiza darbība, PTZ kustība,  PTZ iepriekšstatījumu pozīcijas (preset)  PTZ gatavība  Plānotais un atkārtotais: grafiks  Video: vidējais bitu pārraides ātruma samazinājums, dienas/nakts režīms,  piekļuve tiešraides video straumei, neatļautas darbības; |
| Iebūvēts  uzstādīšanas palīglīdzekļi | Pikseļu skaitītājs, izlīdzināšanas palīgs |
| **Kiberdrošība** | |
| Tīkla drošība | IEEE 802.1X (EAP-TLS)a, IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTSa, TLS  v1.2/v1.3a, tīkla laika drošība (NTS), X.509 sertifikāta PKI,  IP adreses filtrēšana |
| **Analītiskās funkcijas** | |
| Objektu analītika | Objektu klases: cilvēki, transportlīdzekļi  Sprūda nosacījumi: līnijas šķērsošana, objekts zonā, palikšanas laiks BETA zonā  Līdz 10 scenārijiem  Metadati vizualizēti, izmantojot krāsu kodētus ierobežojošos lodziņus  Daudzstūris iekļaut/izslēgt apgabalus  Perspektīvas konfigurācija  ONVIF kustības trauksmes notikums |
| Metadati | Objekta dati: Klases: cilvēki, sejas, transportlīdzekļi numura zīmes  Notikuma dati: ražotāja atsauce, scenāriji, trigera nosacījumi |
| **Vispārīgi** | |
| Darba temperatūra, mitrums | -30 °C to +50 °C  mitrums 10–100% RH (“condensing”) |
| Uzglabāšana | Atbalsts SD/SDHC/SDXC kartēm  Atbalsts SD karšu šifrēšanai (AES-XTS-Plain64 256 bitu)  Ierakstīšana tīklam pievienotā krātuvē (NAS) |
| Barošanas atbalsts | Barošana, izmantojot Ethernet IEEE  Tipisks 13 W (bez IR), maks. 25,5 W  IEEE 802.3at 2. tip, 4. klase  Kameras jaudas patēriņš: tipisks 13 W (bez IS), maks. 29 W  IEEE 802.3bt 3. tips, 6. klase  Daudzsavienotājs: 20–28 V līdzstrāva strāva, 13 W, maks. 30W  20-24V maiņstrāva strāva, veidi. 20 VA, maks. 43 VA |
| IR apgaismojums | Optimizēta IR tehnoloģija ar energoefektīvām, ilgmūžīgām 850 nm IR gaismas diodēm  Ar 30 W inžektoru sasniedzamības diapazons 200 m vai vairāk atkarībā no ainas. PTZ kustību laikā diapazons tiek īslaicīgi samazināts |
| Savienotāji | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ45,  I/O savienotājs līdzstrāvas vai maiņstrāvas ieejai, 4 konfigurējami trauksmes signāli  Ieejas/izejas: mikrofona ieeja/līnijas ieeja, līnijas izeja |
| Aizsardzības klase | IP66 ; IK 10, NEMA 4x |
| Garantija | **5 gadu garantija** |

Kamerai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”;

Pielikums Nr.2

***Tehniskā specifikācija***

|  |  |
| --- | --- |
| **KAMERA** | |
| Attēla sensors: | 1/1.2” progressivescan RGB CMOS |
| Objektīvs | Varifokāls, 6.2–12.9 mm, F1.6–2.9  Horizontālais redzeslauks 108˚–49˚,  Vertikālais redzes lauks 58˚–27˚,  attālināts fokuss un tālummaiņa, P-iris kontrole, IR labots |
| Dienas / nakts režīms | Automātiski noņemams infrasarkanais filtrs |
| Slēdža ātrums, diafragmas slēdža laiks | 1/66500 s to 2 s |
| Minimālais apgaismojums | AR WDR and Lightfinder:  Color: 0.07 lux, at 50 IRE F1.6  B/W: 0.01 lux, at 50 IRE F1.6  0 lux ar ieslēgtu IR apgaismojumu |
| **Sistēma vai mikroshēma (SoC)** | |
| Modelis | ARTPEC-8 |
| Atmiņa | 2 GB RAM, 8 GB Flash |
| Aprēķināšanas iespējas | Dziļās mācīšanās apstrādes vienība (DLPU) |
| **Attēls; Videoattēla iestatījumi** | |
| Video Kodēšana(Video plūsmas): | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main un High Profiles  H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) MainProfileMotion JPEG |
| Izšķirtspēja | No 3840x2160 līdz 160x90 |
| Kadru ātrums | Ar Forensic WDR: līdz 25/30 fps (50/60 Hz) visās rezolūcijās  bez WDR: līdz 50/60 fps (50/60 Hz) visās rezolūcijās |
| Video straumēšana | Multiple, individually configurable streams in H.264, H.265 un Motion JPEG Axis Zipstream tehnoloģija H.264 un H.265 Kontrolējams  frame rate and bandwidth VBR/ABR/MBRH.264/H.265  Zema latentuma režīms  Video straumēšanas indikators |
| “Multi-view” straumēšana | Līdz 8 atsevišķi apgrieztiem skata laukumiem |
| Attēlu iestatījumi | Piesātinājums, kontrasts, spilgtums, asums, Forensic WDR: līdz 120 dB atkarībā no ainas, baltā balansa, dienas/nakts sliekšņa,toņu kartēšana, ekspozīcijas režīms, ekspozīcijas zonas, kustībai adaptīvsekspozīcija, aizsvīšanas novēršana, stobra kropļojumu korekcija, saspiešana,orientācija: automātiska, 0°, 90°, 180°, 270°, ieskaitot koridora formātu,attēlu spoguļošana, dinamisks teksts un attēla pārklājums, daudzstūris, privātuma maskas. Ainu profili: kriminālistikas, spilgts, satiksmes pārskats |
| Pan/Tilt/Zoom | Digitālā PTZ, digitālai zoom, Tūrēs (max 100), kontroles rinda, fiksēts orientēšanās palīglīdzeklis |
| **Audio** | |
| Audio straumēšana | Audio ieeja, simplekss, divvirzienu audio, izmantojot tehnoloģiju no malas līdz malai(edge-to-edge) |
| Audio Kodēšana | 24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHzConfigurable bit rate |
| Audio ieeja /izeja | Ārējā mikrofona ieeja vai līnijas ieeja, digitālā audio ieeja, gredzens barošana, tīkla skaļruņu savienošana pārī |
| **Tīkls** | |
| Drošība | IP adreses filtrēšana, HTTPSa šifrēšana, IEEE 802.1X (EAP-TLS)tīkla piekļuves kontrole, lietotāju piekļuves žurnāls, centralizētā sertifikāta  vadība |
| Protokolu atbalsts: | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, TLSa, QoSLayer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS,NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3,  DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Securesyslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Localaddress (ZeroConf) |
| **Sistēmas integrācija** | |
| Programmēšanas Interfeiss | Atvērta API programmatūras integrācijai, tostarp  Mākoņa savienojums ar vienu klikšķi  ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S un  ONVIF® Profile T, specifikācija vietnē onvif.org |
| Darbības režīmi | Dienas-nakts režīms, pārklājuma teksts, WDR režīms  Audio klipi: atskaņot, apturēt  I/O: pārslēdziet I/O vienu reizi, pārslēdziet I/O, kamēr noteikums ir aktīvs  Apgaismojums: izmantojiet gaismas, izmantojiet gaismas, kamēr noteikums ir aktīvs  MQTT: publicēt  Paziņojums: HTTP, HTTPS, TCP un e-pasts  Ierakstiet video: SD karte un tīkla koplietošana  SNMP slazdi: sūtīt, sūtīt, kamēr noteikums ir aktīvs  Attēlu vai videoklipu augšupielāde: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, tīkls  kopīgot un nosūtīt e-pastu |
| Funkcionalitāte | Audio: tiek atskaņots audioklips, pašlaik tiek atskaņots audioklips  Ierīces statuss: virs darba temperatūras, augstāka vai zemāka darba temperatūra, zem darba temperatūras, darba temperatūrasrobežās, IP adrese noņemta, jauna IP adrese,  tīkls pazudis, sistēma gatava, zvana jaudas pārstrāvas aizsardzība, aktīva tiešraide  Digitālais audio: digitālais signāls satur metadatus, digitālo signālu ir nederīgs signāla ātrums, trūkst digitālā signāla, digitālais signāls ir kārtībā  Malu krātuve: notiek ierakstīšana, uzglabāšanas traucējumi, uzglabāšana konstatētas problēmas  I/O: digitālā ieeja, manuāls trigeris, virtuālā ievade  MQTT abonēšana  Plānotais un atkārtotais: grafiks  Video: vidējais bitu pārraides ātruma samazinājums, dienas-nakts režīms, manipulācijas |
| Iebūvēts  uzstādīšanas palīglīdzekļi | Pikseļu skaitītājs, remote zoom, remote fokuss, automātiska pagriešana |
| **Kiberdrošība** | |
| Tīkla drošība | IEEE 802.1X (EAP-TLS)a, IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTSa, TLS  v1.2/v1.3a, tīkla laika drošība (NTS), X.509 sertifikāta PKI,  IP adreses filtrēšana |
| **Analītiskās funkcijas** | |
| Objektu analītika | Objektu klases: cilvēki, transportlīdzekļi (veidi: automašīnas, autobusi, kravas automašīnas,  velosipēdi)  Funkcijas: līniju šķērsošana, objekts zonā, šķērslīniju skaitīšana,noslogojums zonā  Līdz 10 scenārijiem  Metadati vizualizēti, izmantojot krāsu kodētus ierobežojošos lodziņus  Daudzstūris iekļaut/izslēgt apgabalus  Perspektīvā konfigurācija  ONVIF kustības trauksmes notikums |
| Metadati | Objekta dati: Klases: cilvēki, sejas, transportlīdzekļi (tipi: automašīnas, autobusi,  kravas automašīnas, velosipēdi), numura zīmes  Pārliecība, pozīcija  Notikuma dati: ražotāja atsauce, scenāriji, trigera nosacījumi |
| Lietojumprogrammas | Iekļautaobjektu analīze, video kustības noteikšana, aktīva manipulēšana, trieciena noteikšana,audio noteikšana, orientēšanās palīglīdzekļi.  Atbalstīts perimetra aizsargs, digitālā automātiskā izsekošana,  Savienojams ar Luxriot programmatūru |
| **Vispārīgi** | |
| Darba temperatūra, mitrums | -40 °C to +60 °C  mitrums 10–100% RH (“condensing”) |
| Uzglabāšana | Atbalsts microSD/microSDHC/microSDXC kartēm  Atbalsts SD karšu šifrēšanai (AES-XTS-Plain64 256 bitu)  Ierakstīšana tīklam pievienotā krātuvē (NAS) |
| Barošanas atbalsts | Barošana, izmantojot Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3  Tipisks: 7,7 W, maks. 12,95 W |
| IR apgaismojums | Optimizēts IR ar energoefektīvām, ilgmūžīgām 850 nm IR gaismas diodēm  Sasniedzamības diapazons ir 40 m vai vairāk atkarībā no ainas |
| Savienotāji | Ekranēts RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  3,5 mm mikrofons/līnijas ieeja  Spaiļu bloks 1 uzraudzītai trauksmes ieejai un 1 izejai (12 VDC, maks. slodze 25 mA)  DC ieeja |
| Aizsardzības klase | IP67 ; IK 10 |
| Ilgtspējība | Nesatur PVC and BFR/CFR  PowerPoweroverEthernet IEEE |
| Garantija | **5 gadu garantija** |

Kamerai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Videonovērošanas nodaļas priekšniece I.Stašāne

2.pielikums Ziņojumam

# „Videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

# „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””

Identifikācijas numurs – DPPP2023/12-N

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

# “VideokameruiegādeDaugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

# „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””**”**

Identifikācijas numurs – DPPP2023/12 -N

Daugavpilī

Komersants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora [*vadītāja, valdes priekšsēdētāja*] ar paraksta tiesībām [*vārds, uzvārds*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

# Piesakās piedalīties aptaujā “Videokameru iegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””, identifikācijas numurs DPPP2023/12-N

1. piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

3.pielikums Ziņojumam

# „Videokameruiegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

# „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām””

Identifikācijas numurs – DPPP2023/12-N

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam šādu tehniskajā specifikācijā „VideokameruiegādeDaugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”” norādīto pakalpojumu par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Priekšmets** | **Piedāvātā cena EUR bez PVN, piedāvātā cena EUR ar PVN** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā30(trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |