**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Esošās gaismas konstrukcijas remonts un cipara “4” piegāde 2023.gadā**

**1. Darba uzdevums:**

Veikt - gaismas objekta/kompozīcijas “Gadskaitlis - 2024” - nodrošināšanu pilsētas noformējumam:

- 202\_ konstrukcijas atjaunošanu;

- cipara “4” izgatavošanu un piegādi.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Dau-dzums** | **Piezīmes/ Skice** |
| **2.1.** | **Esošās gaismas kompozīcijas “202\_” (telpiskas konstrukcijas) atjaunošana**Izmērs : h2500X5200X900mm*Prasības:** No esošās konstrukcijas - visu veco elektroinstalāciju, dekoru (LED joslu, LED gaismas virteņu, gaismas figūras-lilija, vadu, transformatoru) demontāža;
* gaismas figūras “lilija” tīrīšana, pārbaude;
* kompozīcijas/konstrukcijas - ciparu (3gab.) - izjaukšana;
* metāla konstrukcijas attīrīšana/sagatavošana, gruntēšana, krāsošana – RAL 7040;
* atsevišķo (ciparu) konstrukciju savienošana iepriekšējā kompozīcijā;
* dekora “lilija” montāža iepriekšējā vietā;
* LED gaismas diožu joslas (priekšplānā) instalēšana (izņemot saskarsmes vietu ar zemi), savienošana, pieslēgšana;

LED joslai jābūt hermētiskai, gaisma - vēsi baltā krāsā, 12 V 14W/m, metrā 60 LED gab., IP 67;* Jauno LED diožu virteņu (sānu daļā, izņemot saskarsmes vietu ar zemi) montāža. Gaisma - vēsi balta krāsa, balts vads, 230W 4,6 W, IP 67)

Minimālais lampiņu daudzums uz 1m - 6 gab. Nodrošināt analoģisku, kā demontēto (iepriekšējo/veco) virteņu izvietojumu.* Visu elektrisko instalāciju nodrošināšana ar attiecīgajiem vadiem, transformatoriem, ar savienojumu-pieslēgumu vienam/kopējam vadam kompozīcijas augšpusē.

Jāpielieto balti, papildmateriāli, piem., vadu savilcēji. | komplekts | 1 | Attēlam ir informatīvs raksturs |
| **2.1.** | **Gaismas konstrukcijas cipara “4” izgatavošana un piegāde**Izmērs: h1800mm x 1150mm x 500mm. Prasības:* Veidot jaunu tērauda apjomīgu konstrukciju – “ciparu četri”- 4, ievērojot raksturu - pielietojot analoģiskus materiālus, kā pārējiem esošajiem cipariem 202\_. (metāla sieniņas biezumu, profilu), sriftu, un nodrošināt savienojumu ar tiem.
* Nodrošināt stabilu konstrukciju, paredzēt plākšņu stiprinājumus (stiprināšanai pie horizontālas virsmas), analoģiskus, kādi ir esošajai konstrukcijai 202\_.
* Gruntēšana, krāsošana RAL 7040.
* LED gaismas diožu joslas (cipara priekšplānā) instalēšana (izņemot saskarsmes vietu ar zemi), savienošana, pieslēgšana. LED joslai jābūt hermētiskai, gaisma - vēsi baltā krāsā, 12 V 14W/m, metrā 60 LED gab., IP 67;
* Jauno LED diožu virteņu (sānu daļā, izņemot saskarsmes vietu ar zemi) montāža. Gaisma - vēsi balta krāsa, balts vads, 230V 4,6W, IP 67)
* Minimālais lampiņu daudzums uz 1m - 6 gab. Izstrādājumā pielietot analoģiskus LED materiālus kādi tiek izmantoti (šīs tehniskās specifikācijas 2.1.punktā ciparu gaismas instalāciju veidošanā.
* Visu elektrisko instalāciju nodrošināšana ar attiecīgajiem transformatoriem, ar savienojumu-pieslēgumu vienam/kopējam vadam kompozīcijas augšpusē.
* Jāpielieto balti, papildmateriāli, piem., vadu savilcēji.
 | gabals | 1 | Attēlam ir informatīvs raksturs |

**3. Izgatavojamo un piegādājamo preču speciālās prasības:**

* Precei un nomaināmām daļām ir jābūt rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām;
* Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus izstrādājumus;
* Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavojamo un piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preču Piegādātājam.
* Piedāvājuma tāmē norādīt izstrādājumu cenu, piegādes izmaksas iekļaujot kopējā cenā.
* Preču garantijas laiks – 1 gads.

**4. Piegādāto preču pieņemšana:** tiek sastādīts preces pieņemšanas - nodošanas akts ***trijos eksemplāros***, kurā tiek norādīts faktiskais preču apjoms, t.sk. ***pievienota fotofiksācija*** par izpildītajiem darbiem un izgatavotajām precēm saskaņā ar darba apjomiem. Abpusēji parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski piegādātai precei.

**5. Piegādes termiņš un vieta:** piegādes termiņš ***līdz 2023.gada 1.decembrim (ieskaitot)***, piegādes vieta – 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī (SIA “Labiekārtošana – D” bāze).

Piegādes laiku saskaņot divas dienas iepriekš pirms piegādes.

***Kontaktpersona*** – DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciāliste Tatjana Livčāne (adrese Saules iela 5A, Daugavpilī, mob.tālr. 29605563)

**Sastādīja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciāliste T.Livčāne