**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**par maināmo paklāju nomu**

1. **Darba uzdevums:**

Veikt maināmo paklāju nomu atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Daudzums** |
| **1** | Kokvilnas paklājs | Krāsa: brūna ar melnu  Izmērs: 115x200  Šķiedras sastāvs: 50% kokvilnas šķiedra un 50% neilona šķiedra. Paklājiem jābūt impregnētiem pēc katras mazgāšanas ar putekļu absorbējošu emulsiju.  Šķiedras svars: Ne mazāk kā 1250 g/m2  Paklāja pamatne: ūdens necaurlaidīga nitrila gumija  Biezums kopā ar gumijas pamatni: 12-13 mm  Malas: visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša gumijas mala ~ 1,8 – 2,0 cm platumā, kas ietilpst paklāja kopējā izmērā.  **Izmēra pieļaujamā novirze +/-2 %** | **1** |
| **2** | Kokvilnas paklājs | Krāsa: brūna ar melnu  Izmērs: 85x150  Šķiedras sastāvs: 50% kokvilnas šķiedra un 50% neilona šķiedra. Paklājiem jābūt impregnētiem pēc katras mazgāšanas ar putekļu absorbējošu emulsiju.  Šķiedras svars: Ne mazāk kā 1250 g/m2  Paklāja pamatne: ūdens necaurlaidīga nitrila gumija  Biezums kopā ar gumijas pamatni:~ 12 - 13 mm  Malas: visiem paklājiem ir pa perimetru pieguļoša gumijas mala ~ 1,8 – 2,0 cm platumā, kas ietilpst paklāja kopējā izmērā.  **Izmēra pieļaujamā novirze +/-2 %** | **1** |

1. Piegādes un uzstādīšanas vietas – Saules iela 5A, Daugavpilī
2. Piegādes un uzstādīšanas termiņš līdz trīs darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
3. Tehniskajā specifikācijā ir norādīta iepirkuma līguma darbības laika prognozējamie orientējošie maināmo paklāju apjomi. Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma darbības laikā mainīt pakalpojumu apjomu.
4. Precei jābūt drošības datu lapām saskaņā ar ES un Latvijas Republikas normatīvā regulējuma prasībām un lietošanas instrukcijām.
5. Precei jābūt kvalitatīvai un nenolietotai.
6. Pēc Pasūtītāja prasībām Pretendentam jāsniedz preču paraugi.
7. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: no 2025.gada 01.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.

**Vasaras periodā (no 01.04.2025. – 31.10.2025.) maiņas intervāls katru otro nedēļu**

**Ziemas periodā (no 01.01.2025. – 31.03.2025.; 01.11.2025. – 31.12.2025.) vienu reizi nedēļā**