**APSTIPRINĀTS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Daugavpils ūdens”

iepirkumu komisijas

2023. gada 31. jūlija sēdē

protokols Nr.1

## Publiskās sarunu procedūras

**“Noslēdzošās armatūras piegāde”**

Identifikācijas numurs DŪ 2023/31

NOLIKUMS

1. **Vispārīgā informācija**
   1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **DŪ 2023/31**
   2. Pasūtītājs– **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”** (turpmāk – SIA “Daugavpils ūdens”), reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
   3. Kontaktpersona par iepirkumu norisi – juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Daina Dzalbe, tālr. +371 29993927, e-pasts: [iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv](mailto:iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv).
   4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.**
   5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
   6. Piedāvājuma nodrošinājums **nav** paredzēts.
   7. Līguma izpildes nodrošinājums **nav** paredzēts.
2. **Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām**
   1. Iepirkuma priekšmets: preču piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām.
   2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42131000-6 – slēgi, krāni un vārsti, 42130000-9 – slēgi, krāni, vārsti un līdzīgs aprīkojums.
   3. Paredzamā līgumcena: **29 850.00 EUR** bez PVN.
   4. Iepirkuma priekšmets **nav** sadalīts daļās.
   5. Piegādes vieta:sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.
   6. Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.
   7. Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.
3. **Informācija par iepirkumu**
   1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī iepirkumu datubāzē [www.iepirkumi.lv](http://www.iepirkumi.lv).
   2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
4. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**
   1. Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
   2. Iesniegšanas vieta – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, administratīvā ēka, 106.kab., vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski [iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv](mailto:iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv) norādot sūtījuma tēmā iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
   3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
   4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz **2023. gada 16. augustam plkst. 10.00**.
   5. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks **2023. gada 16. augustam plkst. 10.00**, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” administratīvās ēkas apspriežu zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
   6. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
   7. Elektroniski iesniegts piedāvājums, kurš tiks iesniegts neievērojot šī nolikumā noteiktās prasības elektronisko piedāvājumu iesniegšanai, netiks izskatīts.
   8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
   9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
   10. Piedāvājuma derīguma termiņš: **60 dienas** no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4. punkts).
5. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
   2. Ja piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniski, katrs dokuments, kuram atbilstoši Nolikumam jābūt atsevišķi parakstītam, ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu atsevišķi.
   3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
   4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”**

**Ūdensvada iela 3, Daugavpils , Latvija, LV–5401**

**Piedāvājums publiskai sarunu procedūrai**

**“Noslēdzošās armatūras piegāde*”***

**iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ 2023/31**

**Neatvērt līdz 2023. gada 16. augustam plkst. 10.00**

***<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>***

Ja piedāvājumu iesniedz elektroniski, iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku ir iekļauj elektroniskās vēstules pamattekstā.

* 1. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura radītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
  3. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ***(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts)*** jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai to nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.
  4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu. Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, gan pilnvarai, gan arī piedāvājumam jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
  5. Pieteikums, apliecinājums un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.
  6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts).

1. **Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti**

Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:** |
| 6.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. | Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)  Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem. |
| 6.2. | Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona. | Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta likumiskais pārstāvis.  Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)  Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 6.3. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos piegādāt preces saskaņā ar nolikuma prasībām. | **Pieteikums** jāsagatavo atbilstoši pievienotajai veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 6.4. | Parakstīts tehniskais piedāvājums. | **Parakstīts tehniskais piedāvājums** – informācija par konkrētu piedāvāto preci (ražotājs, modelis). Ja ir iespējams, Pretendents iesniedz **preces ražotāja** vai tā pilnvarotā pārstāvja **izsniegtus dokumentus**, kuri satur informāciju par ražotāja deklarētajām preces īpašībām un tehniskajiem parametriem saskaņā ar tehnisko specifikāciju **vai** **rakstisku apliecinājumu brīvā formā** par to, ka piedāvāto preču īpašības un tehniskie parametri atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarota persona. |
| 6.5. | Parakstīts finanšu piedāvājums. | **Parakstīts finanšu piedāvājums** saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (3.pielikums), iesniedzams papīra formātā vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarota persona. |
| 6.6. | Ražotāja garantija par piegādātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo preču ražotājs | Pretendenta **rakstisks apliecinājums brīvā formā** par to, ka Pretendents garantē piegādātās preces kvalitāti un nodrošina ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm. |

1. **Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām**
   1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
   2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās vai cits dokuments, kas saistošs visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī citi nosacījumi, piemēram, veicamo darbu apjoms. Vienošanās (dokumentā) jāparedz, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
   3. Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 52.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.
2. **Iepirkuma līgums**
   1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 4.pielikumā, ar 1 (vienu) pretendentu, kura būs piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un saimnieciski visizdevīgākais ņemot vērā tikai cenu, t.i. – ar zemāko cenu. Iepirkum līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas.
   2. Piegādes adrese: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā.
   3. Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks pieprasījumu par konkrēto preču esamību noliktavā un to iegādi. Pasūtīto preču cena, izņemot tās preces, kas nav norādītas tehniskajā specifikācijā, nevar pārsniegt attiecīga pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto.
   4. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.
   5. Ja pretendents ir gatavs parakstīt līgumu ar drošu elektronisko parakstu, tas piedāvājumam pievieno par to brīvā formā sastādīto apliecinājumu.

# Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

* 1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, pārbaudot tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, pēc dokumentiem un publiskajā apritē esošās Pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.
  2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.
  3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai Pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
  4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
  5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
  6. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
  7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības 1 (vienam) pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i. piedāvājumu ar zemāko cenu.
  8. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem ir vienāds, tad Iepirkuma uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi.
  9. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem 5 (piecu) darba dienas pirms izlozes rīkošana tiks nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, laiku un izlozes kārtību. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
  10. Pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.
  11. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk- SPSIL) 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) vai citās publiski pieejamās datu bāzēs.
  12. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina, ka uz Pretendentu nepastāv minētie izslēgšanas nosacījumi.
  13. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas Republikas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
  14. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Pretendenta pienākumi un tiesības**
   1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
   2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
   3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTAIS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
   4. Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.
   5. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 5 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.
2. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības**
   1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
   2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.
   3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
   4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
   5. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
   6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   7. Tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar pasūtītāju tā norādītajā termiņā.
   8. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv), sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

**Pielikumā:**

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu piedāvājuma veidne;

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

*1.pielikums*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Noslēdzošās armatūras piegāde”**


identifikācijas Nr. DŪ 2023/31

Iepirkuma priekšmets: **Noslēdzošā armatūra remontdarbu veikšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklos**

Tehniskā specifikācija satur informāciju par precēm, ieskaitot šo preču īpašības un specifikāciju, uz kuru pamata pretendents sagatavo piedāvājumu pasūtītājam saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena.

**1.daļa.**

**Atloku aizbīdnis ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli DN50-500 mm PN16 ūdensvadam.**

*attēls Nr. 1. Aizbīdņa shēma*

*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas aizbīdņa sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējās prasības:**

* Aizbīdnim jāatbilst DIN 3352-T4 *(Soft sealing of casting steel inside screw non rising stem gate valve – Lēšā tērauda mīkstais blivējums ar skrūvi, kas nenovirzās no vārpstas vārsta)* standarta prasībām.
* Aizbīdņa iebūves garums atbilstoši DIN 3202 F4 *(LV EN 558:2017 Industriālie vārsti. Metāla vārstu dimensijas (face-to face) un centre-to-face) ar atlokiem savienotu cauruļvadu sistēmās. Normāla spiediena un noteiktas klases vārsti)* standarta prasībām.
* Atloku izmēriem un urbumiem jāatbilst DIN 2501 *(LVS EN 1092-2:2000 Atloki un to savienojumi – Apaļveida saivienojumi caurulēm, ventiļiem, viedgabaliem un piederumiem, PN marķējums – 2.daļa: Čuguna atloki)* standarta prasībām.
* Ražotāja nosaukumam, jābūt izlietam un skaidri salasāmam uz aizbīdņa korpusa.
* Aizbīdnim jābūt rūpnīcas (ražotāja) garantijai – minimums 10 gadi.
* Aizbīdnim jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW.
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Aizbīdņa sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpus (1) un vāks (2) | Aizbīdņa korpusam (1) un vākam (2) jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta **EN-GJS-400-18**, saskaņā ar GGG400 – DIN 1693 *(LVS EN 1563:2018 Lietošana. Lodveida grafīta čuguns)* standartiem, no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu, atbilstoši **RAL-GZ** **662** *(HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz))*  tas ir:  - krāsojuma biezums min.**250** mikroni,  - nulle porainība min. **3000V** dzirksteles tests,  **- epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12N/mm2** |
| Vārpsta (ķīļa vadule) (3) | Ķīļa vadības asij jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda (min **St.1.4021** (X20Cr13)). Darbvārstas blīvslēgu sistēmai jābūt tādai, lai tā neprasa papildus apkalpošanu, proti aizsargāta no ūdens un netīrumiem no ārējas puses. |
| Ķīlis (4) | Aizbīdņa ķīlis izgatavots no kaļamā ķeta **EN-GJS-400-18**, pilnībā pārklāts ar vulkanizētu gumiju atbilstoši **LVS EN 1074-1:2001** (*Vārsti ūdens apgādei – Atbilstība prasībām un piemērotiem verifikācijas testiem – 1 daļa: Vispārīgās prasības)* standarta prasībām. |
| Ķīļa vadīklas (5) | Aizbīdņa ķīļa vadīklām jābūt izgatavotām no nodilumizturīgas plastmasas, lai varētu nodrošināt mazu pieliekamo spēku aizbīdņa aizvēršanai. Tas ir maksimāli pieliekamais griezes spēks **Nm** (Ņūtonmetros) **DN80-35Nm; DN100-40Nm; DN150-50Nm; DN200-70Nm; DN250-90Nm; DN300-120Nm; DN350-140Nm; DN400-160Nm.** |
| Ķīļa uzgrieznis(6) | Jābūt no dezinfekcijas līdzekļu izturīga misiņa (no CuZn36Pb3As, vai cita sakausējuma ar līdzīgām īpašībām). |
| Blīvslēga ieliktnis (7) | Misiņš Ms58 |
| Blīvslēga (8), (9), (11), (12) | No elastomēra. Kontaktējošas ar dzeramā ūdens – attiecīgi no piemērotam elastomēra materiāliem. |

* 1. **Indikatīva informācija par aizbīdņu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizbīdņa diametrs |
| 1. | DN80 |
| 2. | DN100 |
| 3. | DN150 |
| 4. | DN200 |
| 5. | DN250 |
| 6. | DN300 |
| 7. | DN400 |

Pēc atsevišķa pieprasījuma aizbīdni jānokomplektē ar atbilstošiem rokratiem ar tāda paša ražotāja kā aizbīdņi.

* 1. **Indikatīva informācija par rokratu veidiem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizbīdņa diametrs |
| 1. | DN80 |
| 2. | DN100 |
| 3. | DN150 |
| 4. | DN200 |
| 5. | DN250 |
| 6. | DN300 |
| 7. | DN400 |

Pēc atsevišķa pieprasījuma atloku aizbīdņiem jābūt aprīkotiem ar vārpstu pagarinātajiem. Detalizēta informācija zemāk – punktā 2.2.

**2.daļa*.***

**Servisa aizbīdņi ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli (pazemes uzstādīšanai) DN 3/4”-2” PN16**

**Kopējās prasības:**

* Servisa aizbīdnim jābūt ar iekšējo vītni no abām pusēm.

Servisa aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta **EN-GJS-400-18**, saskaņā ar GGG400 – DIN 1693 *(LVS EN 1563:2018 Lietošana. Lodveida grafīta čuguns)* standarta prasībām, no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši **RAL-GZ** **662** *(Heavy-duty corrosion protection of valves and fittingsby powder* coating – *Vārstu un daudzveidīgas putekļu pārklājumu aizsardzība ar koroziju)*

*(GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)),*  tas ir:

- krāsojuma biezums min. **250** mikroni;

- nulle porainība min. **3000 V** dzirksteles tests;

- epoksīda krāsojuma pielipes koificents **12N/mm2**

* Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma **Ms58**, no ārējas puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju atbilstoši **LVS EN 1074-1:2001** (*Vārsti ūdens apgādei – Atbilstība prasībām un piemērotiem verifikācijas testiem – 1 daļa: Vispārīgās prasības)* standarta prasībām.
* Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda min. **St.1.4021** (X20Cr13).
* Pretkorozijas aizsardzība jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK)
* Aizbīdnim jābūt rūpnīcas (ražotāja) garantijai – minimums 10 gadi

**2.1. Indikatīva informācija par servisa aizbīdņu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Servisa aizbīdņa diametrs |
| 1. | DN 3/4” |
| 2. | DN 1” |
| 3. | DN 1 1/4” |
| 4. | DN 1 1/2” |
| 5. | DN 2” |

**Prasības servisa aizbīdņu vārpstām:**

1. vārpstām jābūt no cinkota tērauda;
2. savienošana ar aizbīdņa ķīli un uzgalvi – no kaļamā ķeta saskaņā ar EN-GJS-400-18 (*LVS EN 1563:2018 Lietošana. Lodveida grafīta čuguns)* standarta prasībām, aizsargāti no korozijas;
3. vārpstu pagarinātajiem jābūt teleskopiskā tipa ar garumu 1,30-1,80m un 2,00-2,50m;
4. lai aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotiem ar PE aizsarg caurulēm ar blīvēm;
5. vārpstām jābūt aprīkotām ar aizturi, lai nepieļautu teleskopiska pagarinātāja “izraušanu” montāžas gaitā;
6. pagarinātāja vārpsta savienošana ar aizbīdņa kīļes vārpstu jābūt ar šķelttapu;
7. servisa aizbīdņu PE aizsargcaurules savienošanai ar servisa aizbīdni jābūt ar vītni.

Pēc atsevišķa pieprasījuma servisa aizbīdņi jānokomplektē ar atbilstošiem vārpsta pagarinātajiem kā tāda paša ražotāja, kā servisa aizbīdņi un atloku aizbīdņi.

**2.2. Indikatīva informācija par vārpsta pagarinātāja veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizbīdņa tips |
| 1. | Servisa aizbīdnis DN 3/4”- DN2” |
| 2. | Atloku aizbīdnis DN50-DN200 |

**3.daļa.**

**Nažveida aizbīdņi kanalizācijas tīkliem.**

**Kopējās prasības:**

* Aizbīdnim jābūt paredzētam izmantošanai kanalizācijas tīklos (AVK ražošanas, vai analogs);
* Aizbīdnim jābūt divvirzienu (var būt uzstādīta neatkarīgi no plūsmas virziena), ar pilnu un plakanu atveri, ar neizvelkamu stieni;
* Savienojums ar caurulēm – atloku veida, jāatbilst *(LV EN 558:2017 Industriālie vārsti. Metāla vārstu dimensijas (face-to face) un centre-to-face) ar atlokiem savienotu cauruļvadu sistēmās. Normāla spiediena un noteiktas klases vārsti)* un *(LVS EN 1092-2:2000 Atloki un to savienojumi – Apaļveida saivienojumi caurulēm, ventiļiem, viedgabaliem un piederumiem, PN marķējums – 2.daļa: Čuguna atloki)* standarta prasībām, PN 10/16;
* Aizbīdnim jābūt ar noņemamu vāku blīvslēgu kārbai, lai veiktu blīvslēgu nomaiņu bez aizbīdņa demontāžas, pašattīrīšanās, lai kanalizācijas nogulsnes atgrūžas no aizvara aizbīdņa atvēršanas gaitā, ar U- formas viengabalaina NBR blīvējumu starp aizbīdņa korpusa daļām, kas kompensē pārklājuma un ķeta korpusa neaizlīdzināmus. Stieņa un aizvara savienojumam jābūt ar pašaizsturējošiem uzgriežņiem. Stieņa un aizvara materiāls – nerūsējošs tērauds AISI 316. Stieņa uzgrieznis – no bronzas. Blīvslēgu kārbas vāks un aizbīdņa korpuss no kaļamā ķeta, GJS-400 (GGG-40) ar epoksīda pārklājumu µ150. Bultskrūves, paplāksnes, uzgriežņi – no nerūsējoša tērauda A4. Aizsargvāks no oglekļa tērauda ar epoksīda pārklājumu.

**Indikatīva informācija par nažveida aizbīdņu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Aizbīdņa diametrs |
| 1 | DN100 |
| 2 | DN150 |
| 3 | DN200 |
| 4 | DN250 |
| 5 | DN300 |

**4.daļa.**

**Lodveida krāni 1/2” – 2”**

**Kopējās prasības:**

* Lodveida krāniem jābūt pilnīgi caurejamiem atvērtā stāvoklī un aprīkotiem ar rokturi;
* Lodveida krāniem jābūt izgatavotiem saskaņā ar LVS EN 13828:2003 *(Būvvārsti – Manuāli regulējami vara sakausējuma un nerūsējošā tērauda lodveida vārsti dzeramā ūdens apgādei ēkās – Testēšanas metodes un prasības)* standarta prasībām.
* Lodveida krāna materiāls – nerūsējošs tērauds AISI 316 (CF8M);
* Vītne galos jāatbilst DIN 2999 standarta prasībām;
* Lodes sēdekli no PTFE (Politetrafluoretilēns) +15% G.F. (Glass Fiber);
* Neizkrītošs kāts;
* Vitona kāta blīvgredzens;
* PTFE kāta blīve;
* Bloķēšanas sistēma pret nejaušas atklāšanas;
* Maksimālais darba spiediens 63bar;
* Darba temperatūra -25°C +180°C.

**Indikatīva informācija par lodveida krānu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Lodveida krāna diametrs |
| 1 | 1/2” |
| 2 | 3/4” |
| 3 | 1” |
| 4 | 1 1/4” |
| 5 | 1 1/2” |
| 6 | 2” |

**5.daļa**

**Ugunsdzēsības hidrants**

**Daudzums – 1.gab.**

“***IMP Armature”*** ražošanas hidrants UFHGOST DN100 PN 16 vai analogs.

Hidrantu ražotajam jābūt sertificētam atbilstoši ISO 9001: 2008

1. Normatīvo dokumentu atbilstība

Hidrantam jāatbilst :

* **EN 1074-6** *“Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and appropriate* *verification tests. Hydrants”* ( “Aizbīdni ūdensapgādei. Atbilstība prasībām un piemērotiem verifikācijas testiem. Hidranti”)
* **LVS EN 14339:2007 L “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”**
* *Construction Products Regulation* (CPR) 305/2011/EU (**ES Būvizstrādājumu regula Nr.305)**
* **EN 1092 – 2** “*Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and* *accessories, PN designated. Cast iron flanges”* (**“Atloki un to savienojumi. Apļveida atloki caurulēm, vārstiem, aprīkojumam un piederumiem, PN noteikti. Čuguna atloki”)**
* **GOST R 53961-2010** “Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» **(“Ugunsdzēsības ierīces. Pazemes ugunsdzēsības hidranti. Vispārīgās tehniskās prasības. Testēšanas metodes”),**
* hidranta aizbīdņa testēšanai jābūt veiktai atbilstoši EN 12266 “*Industrial valves. Testing of valves. Pressure tests, test procedures and acceptance criteria. Mandatory requirements”* **(“Ražošanas aizbīdņi. Aizbīdņu pārbaude. Spiediena pārbaudes, pārbaužu procedūras un pieņemšanas kritēriji. Obligātās prasības”)**

*attēls Nr.2 Ugunsdzēsības hidranta informatīvs attēls*


Attēls, kurā ir katls, zils

Apraksts ģenerēts automātiski

1. Ugunsdzēsības hidrantu izmēri, tehniskā shēma ar paskaidrojumiem un prasības materiāliem

* Virszemes tipa hidrants
* Diametrs DN100.
* PN16 – jābūt paredzētam darba spiedienam līdz 16 Bar.
* Teteleskopiskā tipa.
* Visām ķeta daļām jābūt aizsargātam no korozijas ar epoksida pārklājumu min. 250µ atbilstoši GSK *(Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)* kvalitātes prasībām. Izņemot daļas, pārklātas ar EPDM.
* Hidranta augstums (H) - ne mazāk par 1000mm.

*attēls Nr.3 Ugunsdzēsības hidranta shēma*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas numurs | Pozīcijas nosaukums | Materiāls |
| 1 | Aizbīdnis | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 2 | Kontaktligzda | Misiņš CW614N |
| 3 | Virzulis | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40), pilnīgi pārklāts ar EPDM. EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 4 | Atloks | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 5 | Blīvgredzens | Nerūsējošs tērauds 1,4059 (AISI 321) |
| 6 | Iekšēja caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4301(AISI 304) |
| 7 | Caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4301(AISI 304) vai 1.4408 (AISI 316) |
| 8 | Izlietnes caurule | Nerūsējošs tērauds 1,4401 (AISI 316) |
| 9, 10 | Blīves | EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 11 | Vārpstas uzgrieznis | Bronza LG2 |
| 12 | Blīvgredzens | EPDM jāatbilst EN 681-1, jābūt apstiprinātam ar KTW, DWGW W270, WRAS, vai citu līdzīgo organizāciju. |
| 13 | Vārpstas fiksators | Kaļama ķets (čuguns) JS1030(GGG-40) |
| 14 | Vārpsta | Nerūsējošs tērauds 1,4028 vai augstāk |
| 15 | Ierobežotājs | Misiņš CW614N |
| 16 | Misiņa uzgrieznis | Misiņš CW614N |
| 17 | Tapa | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 18-20 | Skrūves | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 21 | Uzgrieznis | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 22 | Paplāksne | Nerūsējošs tērauds A2 (AISI 304) |
| 23 | Vāks | EPDM |

**Indikatīva informācija par ugunsdzēsības hidrantu veidiem un tā aprīkojumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Dn (mm)** | **H (mm)** |
| 1 | 125 | 1000 |
| 2 | 125 | 1250 |
| 3 | 125 | 1500 |
| 4 | 125 | 1750 |
| 5 | 125 | 2000 |

**6. daļa**

**Diskveida puspagrieziena vārsts DN100-150 PN16.**

*attēls Nr.4. Vārsta shēma*

*Attēls, kurā ir multfilma

Apraksts ģenerēts automātiski*

*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas vārsta sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējās prasības:**

* Maksimālais darba spiediens 16 bar;
* Vārstam jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW;
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārsta sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpuss (1) | Pelēkais čuguns GG25 ar epoksīda pārklājumu. |
| Disks (2) | Nerūsējošais tērauds AISI 304. |
| Manžete (3) | Manžete EPDM: no -10°C līdz +125°C. Vispārējais pielietojums – dzeramais ūdens. |
| Ass (4) un tapa (5) | Nerūsējošais tērauds, 13% Cr. |
| Blīvslēgs (6) | Delrin. |

**Indikatīva informācija par diskveida puspagrieziena vārsta veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Vārsta diametrs |
| 1. | DN100 |
| 2. | DN125 |
| 3. | DN150 |

**Preču piegādes noteikumi**

1. Preču piegādes adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **5 nedēļu** laikā no pasūtīšanas brīža.

**7.daļa**

**Diskveida puspagrieziena vārsts ar/bez reduktoru DN200-300 PN16.**

*attēls Nr.5 Vārsta shēma*

**Attēls, kurā ir automašīnas detaļa, aplis

Apraksts ģenerēts automātiski**

*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas vārsta sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējās prasības:**

* Maksimālais darba spiediens 16 bar;
* Vārstam jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW; KIWA, ACS, SVGW.
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārsta sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpuss (1) un disks (2) | Kaļamais čuguns 0,7040 (GGG40 epoksīda pārklājums). |
| Manžete (3) | Manžete EPDM: no -20°C līdz + 90°C. Vispārējais pielietojums – dzeramais ūdens. |
| Ass (4) un tapa (5) | Nerūsējošais tērauds 1.4021 (AISI 420). |
| Blīvslēgs (6) | Delrin. |
| Blīvējuma materiāls (9) | Klingersil C-4400. |
| Tapa (10) | Nerūsējošais tērauds A2. |
| Kāta(11)un tapas(12)  O-gredzens | NBR, EPDM, pēc izvēles VITON. |
| Stiprinājuma skrūve (13) | Nerūsējošais tērauds A2. |

**Indikatīva informācija par diskveida puspagrieziena vārstu ar/bez reduktoru veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Vārsta diametrs |
| 1. | DN200 |
| 2. | DN250 |
| 3. | DN300 |

**Preču piegādes noteikumi**

1. Preču piegādes adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **5 nedēļu** laikā no pasūtīšanas brīža.

**8.daļa**

**Starp-atloku (starpflanču) pretvārsts DN100-300 PN16.**

*attēls Nr.6 Pretvārsta shēma*

Attēls, kurā ir aplis

Apraksts ģenerēts automātiski

*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas pretvārsta sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējās prasības:**

* Maksimālais darba spiediens 16 bar;
* Pretvārstam jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW;
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretvārsta sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpuss (1) | Kaļamais čuguns 0,7040 (GGG40 epoksīda pārklājums). |
| Disks (2) | Nerūsējošais tērauds 1.4308 (CF8). |
| Manžete (3) | EPDM (-25°C / 125°C) - marķējums 824. |
| Turētājs (4) | Nerūsējošais tērauds 1.4308 (CF8) |
| Skrūve (5) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 (AISI 304) |
| Atloku blīvējums (6) | Poliuretāna elastomērs |

**Indikatīva informācija par starp-atloku (starpflanču) pretvārstu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Pretvārsta diametrs |
| 1 | DN100 |
| 2 | DN125 |
| 3 | DN150 |
| 4 | DN200 |
| 5 | DN250 |
| 6 | DN300 |

**Preču piegādes noteikumi**

1. Preču piegādes adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **5 nedēļu** laikā no pasūtīšanas brīža.

**9.daļa**

**Starp-atloku (starpflanču) pretvārsts ar atsperi DN100-300 PN16.**

*attēls Nr.7 Pretvārsta shēma*

**Attēls, kurā ir zils, logs, atspulgs

Apraksts ģenerēts automātiski**

*Piezīmes: Ar cipariem apzīmētas pretvārsta sastāvdaļas.*

*Izmantots attēls nenorāda uz konkrētu ražotāju un izmantots tikai tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu paskaidrošanai un precizēšanai****.***

**Kopējās prasības:**

* Maksimālais darba spiediens 16 bar;
* Pretvārstam jābūt sertificētam pie kvalitātes pārbaudošām organizācijām, ka WRAS, ÖVGW, DVGW, KIWA, ACS, SVGW;
* Pretkorozijas aizsardzību jāapliecina ar sertifikātu – RAL (GSK).

**Prasības materiāliem.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretvārsta sastāvdaļas | Prasības materiāliem |
| Korpuss (1) | Kaļamais čuguns 0,7040 (GGG40 epoksīda pārklājums). |
| Disks (2) | Nerūsējošais tērauds 1.4308 (CF8). |
| Kāts (3) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 (AISI 304) |
| Manžete (4) | EPDM (-25°C / 125°C) |
| Atspere (5) | Nerūsējošais tērauds 1.4301 (AISI 304) |

**Indikatīva informācija par starp-atloku (starpflanču) pretvārstu ar atsperi veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Pretvārsta diametrs |
| 1 | DN100 |
| 2 | DN125 |
| 3 | DN150 |
| 4 | DN200 |
| 5 | DN250 |
| 6 | DN300 |

**Preču piegādes noteikumi**

1. Preču piegādes adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
2. Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **5 nedēļu** laikā no pasūtīšanas brīža.

**10.daļa**

**Atloka blīve (paranīts) DN15-300.**

**Indikatīva informācija par atloku blīves (paranīts) veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Atloku blīves diametrs |
| 1 | DN15 |
| 2 | DN20 |
| 3 | DN25 |
| 4 | DN32 |
| 5 | DN40 |
| 6 | DN50 |
| 7 | DN65 |
| 8 | DN80 |
| 9 | DN100 |
| 10 | DN125 |
| 11 | DN150 |
| 12 | DN200 |
| 13 | DN250 |
| 14 | DN300 |

**Preču piegādes noteikumi**

* Preču piegāde notiek uz adresi Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
* Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **3 darba dienu** laikā no pasūtīšanas brīža. Preču piegāde **ārkārtas situācijās** *(steidzīgi pasūtījumi)* notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma (mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību) – **24 stundas laikā** no pasūtīšanas brīža.

**11.daļa**

**Atloka blīve (gumijas) DN15-300.**

**Indikatīva informācija par atloku blīves (gumijas) veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Atloku blīves diametrs |
| 1 | DN50 |
| 2 | DN65 |
| 3 | DN80 |
| 4 | DN100 |
| 5 | DN125 |
| 6 | DN150 |
| 7 | DN200 |
| 8 | DN250 |
| 9 | DN300 |

**Preču piegādes noteikumi**

* Preču piegāde notiek uz adresi Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
* Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **3 darba dienu** laikā no pasūtīšanas brīža. Preču piegāde **ārkārtas situācijās** *(steidzīgi pasūtījumi)* notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma (mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību) – **24 stundas laikā** no pasūtīšanas brīža.

**12.daļa**

**Atloka blīve (tvaiks,paranīts) DN15-300.**

**Indikatīva informācija par atloku blīves (tvaiks,paranīts) veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Atloku blīves diametrs |
| 1 | DN15 |
| 2 | DN20 |
| 3 | DN25 |
| 4 | DN32 |
| 5 | DN40 |
| 6 | DN50 |
| 7 | DN65 |
| 8 | DN80 |
| 9 | DN100 |
| 10 | DN125 |
| 11 | DN150 |
| 12 | DN200 |

**Preču piegādes noteikumi**

* Preču piegāde notiek uz adresi Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
* Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **3 darba dienu** laikā no pasūtīšanas brīža. Preču piegāde **ārkārtas situācijās** *(steidzīgi pasūtījumi)* notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma (mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību) – **24 stundas laikā** no pasūtīšanas brīža.

**13.daļa**

**Lodveida ventiļi 1/2**″ **– 2**″ **(misiņš).**

**Kopējās prasības:**

* Lodveida ventiļiem jābūt pilnīgi caurejamiem atvērtā stāvoklī un aprīkotiem ar rokturi;
* Lodveida ventiļa materiāls – misiņš CW 617N;
* Vītne galos jāatbilst DIN 2999 standarta prasībām;
* Neizkrītošs kāts;
* Bloķēšanas sistēma pret nejaušas atklāšanas;
* Darba spiediens – ne mazāk par 16 bar;
* Vītne iekšēja/ārējā – i-i, i-a, a-a.

**Indikatīva informācija par lodveida ventiļu veidiem**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Lodveida ventiļu izmērs |
| 1 | 1/2″ |
| 2 | 3/4″ |
| 3 | 1″ |
| 4 | 1″ 1/4 |
| 5 | 1″ 1/2 |
| 6 | 2″ |
| 7 | 2″ 1/2 |
| 8 | 3″ |
| 9 | 4″ |

**Preču piegādes noteikumi**

* Preču piegādes vieta – Pasūtītāja juridiskajā adresē Ūdensvada ielā 3, Daugavpils, LV-5401 vai citā Pasūtītāja norādītajā adresē Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Noteiktos gadījumos jānodrošina piegāde uz Pasūtītāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, kas ir Daugavpils valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās.
* Preču piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma *(mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību)* – **3 darba dienu** laikā no pasūtīšanas brīža. Preču piegāde **ārkārtas situācijās** *(steidzīgi pasūtījumi)* notiek saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījuma (mutisku vai rakstisku ar e-pasta starpniecību) – **24 stundas laikā** no pasūtīšanas brīža.
* Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā preču apjomu, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pašizvešanu no Izpildītāja mazumtirdzniecības vietas Daugavpils valstspilsētas teritorijā vai 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils valstspilsētas administratīvās teritorijas robežas.

**Garantijas nosacījumi**: ražotāja garantija. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz garantijas noteikumus vai rakstisku apliecinājumu brīvā formā.

Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi.

*2.pielikums*

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Noslēdzošās armatūras piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/31

**Informācija par Pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums |  |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| e-pasta adrese |  |
| tālruņa numurs |  |
| bankas rekvizīti |  |
| pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, tā pilnvaras apliecinošs dokuments |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

1. piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā“Noslēdzošās armatūras piegāde” identifikācijas Nr. DŪ 2023/31*;*
2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;
3. apliecina gatavību nodrošināt un piegādāt preci saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūrā“Noslēdzošās armatūras piegāde” identifikācijas Nr. DŪ 2023/31;
4. apliecina, ka garantē piedāvātās preces kvalitāti un nodrošina preces ražotāja garantiju;
5. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;
6. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā *<norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;*
7. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi un uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.
8. apliecina, ka veiks uzņemto saistību izpildi un Preču piegādi atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
9. apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar visu dokumentāciju, kas nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un tā ir pilnībā saprotama;
10. apliecina, ka nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;
11. apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
12. apliecina, ka visu iesniegto dokumentu atvasinājumu kopums ir pareizs un to saturs atbilst dokumentu oriģinālam;
13. apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;
14. apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
15. apliecina, ka ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz cenām; cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;
16. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Datums |  |
| Paraksts |  |

*3.pielikums*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Noslēdzošās armatūras piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/31

* 1. Veidne, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.
  2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz preču piegādi, kas minētas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pozīcijās iekļautajām cenām jābūt attiecīgo preču piegāžu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties preces piegādē līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai, kā arī izpildot iepirkuma līguma nosacījumus.
  3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām, iepirkuma līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.
  4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar iepirkuma līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
  5. Visas izmaksas jāizsaka *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
  6. **Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.**
  7. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā, vai elektroniskā veidā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
  8. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendents var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
  9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

Publiskai sarunu procedūrai

**“Noslēdzošās armatūras piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/31

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājumu izvēlei iepirkuma līguma noslēgšanai.

Norādītās cenas par vienu vienību ir fiksētas un piegādātājs tās nedrīkst mainīt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

Pasūtītājs negarantē visu pozīciju iegādi iepirkuma līguma darbības laikā.

Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteikts atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, t.sk. arī piegādes izmaksas.

Pasūtītājs ir tiesīgs papildus, ne vairāk par 10% no iepirkuma līguma kopējas summas, pasūtīt rezerves daļas, kas nav norādītas iepirkuma groza tehniskajā specifikācijā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums/ parametri (diametrs)** | **Vienība/gab.** | **Cena par 1 vienību[[2]](#footnote-2)**  **EUR bez PVN** |
| 1. **daļa** | **Atloku aizbīdnis ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli DN50-500 mm PN16 ūdensvadam** | | |
| **1.1.** | **AIZBĪDŅI** |  |  |
| 1.1.1 | DN 80 | 1 |  |
| 1.1.2. | DN 100 | 1 |  |
| 1.1.3. | DN 150 | 1 |  |
| 1.1.4. | DN 200 | 1 |  |
| 1.1.5. | DN 250 | 1 |  |
| 1.1.6. | DN 300 | 1 |  |
| 1.1.7. | DN 400 | 1 |  |
| **1.2.** | **ROKRATI** |  |  |
| 1.2.1. | DN 80 | 1 |  |
| 1.2.2. | DN 100 | 1 |  |
| 1.2.3. | DN 150 | 1 |  |
| 1.2.4. | DN 200 | 1 |  |
| 1.2.5. | DN 250 | 1 |  |
| 1.2.6. | DN 300 | 1 |  |
| 1.2.7. | DN 400 | 1 |  |
| **2.daļa** | **Servisa aizbīdņi ūdensvada tīkliem ar elastīgu mīkstu blīvējošu ķīli (pazemes uzstādīšanai) DN 3/4”-2” PN16** | | |
| **2.1.** | **Servisa aizbīdņi** | | |
| 2.1.1. | DN 3/4” | 1 |  |
| 2.1.2. | DN 1” | 1 |  |
| 2.1.3. | DN 1 1/4” | 1 |  |
| 2.1.4. | DN 1 1/2” | 1 |  |
| 2.1.5. | DN 2” | 1 |  |
| **2.2.** | **Servisaizbīdņu vārpstu pagarinātāji** | | |
| 2.2.1. | Servisa aizbīdnis DN 3/4” – DN 2” | 1 |  |
| 2.2.2. | Atloku aizbīdnis DN50 – DN200 | 1 |  |
| **3.daļa** | **Nažveida aizbīdņi kanalizācijas tīkliem** | | |
| 3.1. | DN 100 | 1 |  |
| 3.2. | DN 150 | 1 |  |
| 3.3. | DN 200 | 1 |  |
| 3.4. | DN 250 | 1 |  |
| 3.5. | DN 300 | 1 |  |
| **4.daļa** | **Lodveida krāni** | | |
| 4.1. | 1/2” | 1 |  |
| 4.2. | 3/4” | 1 |  |
| 4.3. | 1” | 1 |  |
| 4.4. | 1 1/4” | 1 |  |
| 4.5. | 1 1/2” | 1 |  |
| 4.6. | 2” | 1 |  |
| **5.daļa** | **Ugunsdzēsības hidrants** | | |
| 5.1. | DN(mm) 125  H(mm) 1000 | 1 |  |
| 5.2. | DN(mm) 125  H(mm) 1250 | 1 |  |
| 5.3. | DN(mm) 125  H(mm) 1500 | 1 |  |
| 5.4 | DN(mm) 125  H(mm) 1750 | 1 |  |
| 5.5. | DN(mm) 125  H(mm) 2000 | 1 |  |
| 5.6. | Pāreja no GOST “Maskavas” tipa hidranta uz pamatnes uz Dn100 | 1 |  |
| **6.daļa** | **Diskveida puspagrieziena vārsts** | | |
| 6.1. | DN100 | 1 |  |
| 6.2. | DN125 | 1 |  |
| 6.3. | DN150 | 1 |  |
| **7.daļa** | **Diskveida puspagrieziena vārsts ar/bez reduktoru** | | |
| 7.1. | DN200 | 1 |  |
| 7.2. | DN250 | 1 |  |
| 7.3. | DN300 | 1 |  |
| **8.daļa** | **Starp-atloku (starpflanču) pretvārsts** | | |
| 8.1. | DN100 | 1 |  |
| 8.2. | DN125 | 1 |  |
| 8.3. | DN150 | 1 |  |
| 8.4. | DN200 | 1 |  |
| 8.5. | DN250 | 1 |  |
| 8.6. | DN300 | 1 |  |
| **9.daļa** | **Starp-atloku (starpflanču) pretvārsts ar atsperi** | | |
| 9.1. | DN100 | 1 |  |
| 9.2. | DN125 | 1 |  |
| 9.3. | DN150 | 1 |  |
| 9.4. | DN200 | 1 |  |
| 9.5. | DN250 | 1 |  |
| 9.6. | DN300 | 1 |  |
| **10. daļa** | **Atloka blīve (paranīts)** | | |
| 10.1. | DN15 | 1 |  |
| 10.2. | DN20 | 1 |  |
| 10.3. | DN25 | 1 |  |
| 10.4. | DN32 | 1 |  |
| 10.5. | DN40 | 1 |  |
| 10.6. | DN50 | 1 |  |
| 10.7. | DN65 | 1 |  |
| 10.8. | DN80 | 1 |  |
| 10.9. | DN100 | 1 |  |
| 10.10. | DN125 | 1 |  |
| 10.11. | DN150 | 1 |  |
| 10.12. | DN200 | 1 |  |
| 10.13. | DN250 | 1 |  |
| 10.14. | DN300 | 1 |  |
| **11.daļa** | **Atloka blīve (gumijas)** | | |
| 11.1. | DN50 | 1 |  |
| 11.2. | DN65 | 1 |  |
| 11.3. | DN80 | 1 |  |
| 11.4. | DN100 | 1 |  |
| 11.5. | DN125 | 1 |  |
| 11.6. | DN150 | 1 |  |
| 11.7. | DN200 | 1 |  |
| 11.8. | DN250 | 1 |  |
| 11.9. | DN300 | 1 |  |
| **12.daļa** | **Atloka blīve (tvaiks,paranīts)** | | |
| 12.1. | DN15 | 1 |  |
| 12.2. | DN20 | 1 |  |
| 12.3. | DN25 | 1 |  |
| 12.4. | DN32 | 1 |  |
| 12.5. | DN40 | 1 |  |
| 12.6. | DN50 | 1 |  |
| 12.7. | DN65 | 1 |  |
| 12.8. | DN80 | 1 |  |
| 12.9. | DN100 | 1 |  |
| 12.10. | DN125 | 1 |  |
| 12.11. | DN150 | 1 |  |
| 12.12. | DN200 | 1 |  |
| **13.** | **Lodveida ventiļi 1/2**″ **– 2**″ **(mīsiņš)** | | |
| 13.1. | 1/2″ | 1 |  |
| 13.2. | 3/4″ | 1 |  |
| 13.3. | 1″ | 1 |  |
| 13.4. | 1″ 1/4 | 1 |  |
| 13.5. | 1″ 1/2 | 1 |  |
| 13.6. | 2″ | 1 |  |
| 13.7. | 2″ 1/2 | 1 |  |
| 13.8. | 3″ | 1 |  |
| 13.9. | 4″ | 1 |  |
| **KOPĀ/EUR bez PVN[[3]](#footnote-3):** | | |  |

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Datums |  |
| Paraksts |  |

*4.pielikums*

|  |
| --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS**    **Pasūtītāja Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **„**Daugavpils ūdens**”**, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,  un  *<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>*, *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>* personā, kas rīkojas uz *<pārstāvību apliecinošs dokuments>* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,  pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem par *<iepirkuma procedūras priekšmets>* (turpmāk - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:   1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**   Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar Iepirkuma procedūras laikā iesniegto piedāvājumu piegādā *<iepirkuma priekšmets>* (turpmāk – Prece vai Preces).   1. **LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**    1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī.    2. Līgums darbojas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimāla Preču piegādes kopējā vērtība (*skatīt 3.1.apakšpunktu*). Jebkurā gadījumā Līgums darbojas **ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem**no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.    3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 30 dienas iepriekš.   **3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**   * 1. Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_euro \_\_\_ centi) (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji palielināt Līguma summu rakstiski informējot par to Izpildītāju.   2. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistīto iepriekš neminētu preču piegādes nodrošināšana, tai plānojot 10% no kopējās iepirkuma līguma cenas.   3. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms.   4. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, to skaitā (bet ne tikai) tā noslēgšanas datumu, nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.   5. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtīto kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).   6. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas Izpildītāja piedāvājumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.   7. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.   8. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.   9. Līguma 3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.  1. **PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA, PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE**    1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neierobežotu pieprasījumu skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu.    2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu telefoniski vai rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa elektronisko pastu (uz e-pastu ˂e-pasta adrese˃) vai iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Līguma punktā iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem.    3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30.    4. Izpildītājs piegādā Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošas Preces Pasūtītāja darba laikā, nodrošinot tādu piegādes termiņu ievērošanu un piegādes vietu, kādi norādīti tehniskajā specifikācijā.    5. Izpildītājs piegādā Preces, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, transportlīdzekļus.    6. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts defektu akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci.    7. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 5 darba dienu laikā no tā atklāšanas dienas vai apmaina Preci pret jauno. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa neievērošanas.    8. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas. 2. **GARANTIJA**    1. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas saistību izpildi attiecībā uz visām piegādātajām Precēm tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē šo Preču ražotājs, bet ne mazāk, ka tehniskajā specifikācijā noteikto.    2. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības. 3. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**   6.1. Izpildītājs apņemas:  6.1.1. Piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvas Preces atbilstošiPasūtītāja prasībām un pasūtījumam, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo praksi;  6.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces, kā arī kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preču atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidrot Preču glabāšanas un drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Preču lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.);  6.1.3. pēc kvalitatīvo Preču piegādes nodot tās Pasūtītājam īpašumā, parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.  6.2. Pasūtītājs apņemas:  6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam attiecīgo Preču piegādes vērtību (cenu) par kvalitatīvo, Pasūtītāja prasībām un attiecīgajam pasūtījumam atbilstošo savlaicīgu Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;  6.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei;  6.2.3. pieņemt Preces, parakstot Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu, ja Izpildītājs ir piegādājis kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces, bez defektiem un trūkumiem.   1. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**   7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  7.2. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:  7.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;*  7.2.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir *<amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>*.  7.3. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:  7.3.1. nosūtīt un saņemt Preču pasūtījumu, apstiprināt tā saņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;  7.3.2. nodot un pieņemt Preces, pārbaudot tās stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī Līguma noteiktajos gadījumos atteikt to darīt;  7.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu piegādes pakalpojumu sniegšanu.  7.4. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.  7.5. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.  7.6. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma:   1. [a. šīs iepirkuma līgums; 2. b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija; 3. c. Pielikumi:  * – Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija; * – Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija;  1. d. Izpildītāja piedāvājums; 2. e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija.   Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.][[4]](#footnote-4)  7.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz *<lapu skaits>* lapām.  VAI  7.7. Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu.  7.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. | | |  | | | **PASŪTĪTĀJS:**  **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  **„Daugavpils ūdens”**  Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija  Pasta indekss: LV-5401  Reģ.Nr.41503002432  PVN kods: LV41503002432  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  Tālrunis:  E-pasts:  **Pasūtītāja vārdā:**  **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**  **„Daugavpils ūdens”**  valdes locekle Jeļena Lapinska  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts, parakstīšanas vieta un datums | **IZPILDĪTĀJS:**  ***<komersanta firma>***  *<adrese>*  Pasta indekss: *<Pasta indekss>*  Reģ.Nr. *<Reģ.Nr.>*  PVN kods: *<PVN kods>*  Banka: *<banka>*  Bankas kods: *<bankas kods>*  Konts: *<konta numurs>*  Tālrunis:  E-pasts:  **Izpildītāja vārdā:**  ***<komersanta firma>***  *<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts, parakstīšanas vieta un datums | |

**Pretenzijas akta veidne**

**Pretenzijas akts**

|  |  |
| --- | --- |
| Norma, kura nosaka piegādātāja pienākumu izpildīt noteiktu darbību | ***Dokumenta nosaukums, datums, numurs, punkts*** |
| Piegādātājs | ***Nosaukums, reģistrācijas numurs*** |
| Pretenzijas būtība | ***Pretenzijas saturs un argumentēts pamatojums*** |
| Ietekme uz darbību | ***Kā piegādātāja rīcība atspoguļojas struktūrvienības uzdevumu izpildes procesā*** |

**Piegādātāja pārstāvis:**

Piekrītu: 

Nepiekrītu: 

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

Aktu parakstīt atteicās 

Sastādīts bez piegādātāja pārstāvja klātbūtnes 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uzņēmuma pārstāvis:**

Struktūrvienības nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Amats/ /Paraksts/ /Vārds, uzvārds/

20\_\_\_.g.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pielikumā:*

***Dokumenti, kuri pamato sniegto informāciju utt.***

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Aprēķinātā kopsumma ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līgumcenu [↑](#footnote-ref-3)
4. Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas [↑](#footnote-ref-4)