apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Stivriņš

Daugavpilī, 2019.gada 6.martā

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 **“25m šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas atjaunošana Raiņa ielā 29, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** |  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas inženieris Ēriks Pavlovskis |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2019\_17N*.**

**2.Iepirkuma priekšmets:** “25m šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas atjaunošana pēc adreses Raiņa ielā 29, Daugavpilī”

**3. Līguma izpildes termiņš:** 45 dienas pēc līguma noslēgšanas

**4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts Projektēšanas uzdevumā(pielikums Nr.1).

**5.Paredzamā līgumcena:** līdz 6654.00*euro* bez PVN. **6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

 6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 6.2 Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām.Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

 6.3 Būvprakses sertifikāts: ēku būvdarbu vadīšana. **7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām; **8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2019. gada 12.martam plkst. 16:00
9.**Piedāvājums var iesniegt:9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 105B.kab)9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Projektēšanas uzdevums - tehniskā specifikācija;
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte

V.Petrova\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2019.gada 6.martā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs :  | **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde”** |  |  |
|  | Objekta  | **25 m šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas**  |  |
|  | nosaukums:  |  **atjaunošana Raiņa ielā 29, Daugavpilī** |  |  |
|  | Objekta  |  |  |  |
|  | adrese:  | Raiņa ielā 29, Daugavpils |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Darbu apjomi***  |  |  |
|  | ***Vispārējie būvdarbi : AR daļa*** |  |  |
|  | *( Pamatojoties uz AR rasējumiem )* |  |  |
|  | **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  |   | **I. Sagatavošanās darbi** |   |   |
|  | 1 | Būvgružu konteinieru noma ( 7m3) | gb. | 1,00 |
|  | 2 | MMJ kabeli gofrēta caurulē pārvietošana | m | 40,00 |
|  |   | **II. Celtniecības darbi** |   |   |
|  |   | **Ķieģeļu sienas remonts** |   |   |
|  | 1 | Sienas ķieģeļu mūra remonts (daļēji), b=120mm | m2 | 50 |
|  | 2 | Ķieģeļu sienas plaisu aizpildīšana ar specializētu minerālā sastavu | m | 10 |
|  | 3 | Ķieģeļu sienas remonts:  |   |   |
|  | 3.1. | U profila auksti deformēta 10x10x10x1.5x60000 montāža  | m/kg | 35,3/564,8 |
|  | 3.2. | L65x65x6mm montāža  | m/kg | 29,6/78,7 |
|  | 4 | U profilā putupolistirola montāža  | m2 | 2,50 |
|  | 5 | U profilā metāla sietu montāža  | m2 | 8,00 |
|  | 6 | Kieģ. mūra sienas un pilastras apmetumu remonts  | m2 | 190,00 |
|  | 7 | Ķieģ. mūra sienas un pilastras krāsošana:  | m2 | 252,00 |
|  | 7.1. |  fasāžu krāsa "Palazzo 35" (Caparol) vai analogs | m2 | 252,00 |
|  | 8 |  Esoša koka durvja krāsošana (tonis tumši brūns) | gb./m2 | 1/4,8 |
|  | 9 | Skardu parapetu nomaiņa vīrs ķieģeļu sienu un pilastru s=0,5mm | m2 | 15 |
|  | 10 | Betona apmaļu (b=0.5m) ierīkošana | m2 | 37,3 |
|  |   | **Koka norobežošana (13m.)** |   |   |
|  | 1 | Metāla stabu 80x80x3, L=3.2m montāža | gb. | 6 |
|  | 2 | OSB pl. (2500x1250x15mm)uz koka brusa 50x100mm montāža | gb/m2 | 10/31,25 |
|  | 3 | OSB plākšņu un koka brusa krāsošana (tonis-tumši pēleks)  | m2 | 68 |
|  | 4 | Cinkotu skarda elementu montāža | m/m2 | 13/1,3 |
|  |   | **Pagaidu žogs** |   |   |
|  | 1 | Krāsotu metāla stabu DN38-42,L=2.2m montāža | gb. | 24 |
|  | 2 | Metinātu metāla sietu 1.8x25m (DN2.2,100x50) montāža | m | 55 |
|  | 3 | Vārtiņu montāža ( 900x1800mm) | kompl. | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Piezimes:*** |  |  |  |
| **1**. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus |  |
|  darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza |  |
|  un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. |  |  |
| **2.**  Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. |
|  **2.1.** Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu. |
|  **3.** Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus |
|  **4**. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu Darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36 mēnešiem. |
| **Sagatavoja :** | Sporta pārvalde ēku ekspluatācijas būvinženieris Ē. Pavlovskis |  |  |  |  |  |  |

 2.Pielikums
2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā **„**Tehnikās dokumentācijas izstrāde “25m šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas atjaunošana pēc adreses Raiņa ielā 29, Daugavpilī”.

 **identifikācijas numurs DPPISP\_2019/17N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | 25m šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas atjaunošana pēc adreses Raiņa ielā 29, Daugavpilī |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |