**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada 18.martā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz četru līgumu piešķiršanas tiesībām**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi**

**ID Nr.DPPI KSP 2020/20N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona**  | Snežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |
| **Faksa Nr.** | ----------- |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Iepirkuma priekšmets sadalīts 4(četrās) daļās:**

 3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- „Videonovērošanas sistēmas1.Mezgls”; „;

 3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa- „Videonovērošanas sistēmas 34.Mezgls; 29.Mezgls”;

 3.3.iepirkuma priekšmeta 3.daļa- ” ” Videonovērošanas sistēmas 2.Mezgls”;

 3.4.iepirkuma priekšmeta 4.daļa” Videonovērošanas sistēmas 2.Mezgls”.

 **4.Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 2775.00 bez PVN:

 4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 550,00 bez PVN;

 4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 1600,00 bez PVN;

 4.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – līdz EUR 360.00 bez PVN;

 4.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – līdz EUR 265.00 bez PVN;

5.Tehniskā specifikācija: 2.pielikums un tā pielikumi Nr.1.;2.

**6.Līguma izpildes termiņš:**

 **6.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā;4.daļā-** 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas;

 **6.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļā;3.daļā -** 2(divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

**7. Piedāvājumu** var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

**8.** Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

**9.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

 piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

 darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

 parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

 pārsniedz 150 *euro*;

 3)nav iesniegti kādi no 10.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

10.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

10.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

10.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

 apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

 piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

 reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

 Republikas Uznēmumu reģistra.

10.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

**11**.**Piedāvājums jāievieto** slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

 Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

11.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

11.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2020/20N.

 11.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

**12.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**13.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**14**.Piedāvājums iesniedzams **līdz 2020.gada 24.martam** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

**15**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija un pielikumi Nr.1;2.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi**

**ID Nr.DPPI KSP 2020/20N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Par Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas**

**aprīkojuma nomaiņu ar piegādi**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
|  | 1.daļa |  |  |  |
|  | **1. Mezgls; Muzeja iela 6 / Servera telpa** |  |  |  |
| 1 | Cietais disks 6 TB; diski SEAGATE, SkyHawk, 6 TB, 256MB, 7200 rpm, 3,5”, ST6000VX0023 | gab. | 4 |  |
|  | 2.daļa |  |  |  |
|  | **Mezgls Nr.34; Imantas/ Vienības ielu krustojums;** |
| 1 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.2) | gab. | 1 |  |
|  | **Mezgls Nr.29.; Viestura un Saules ielu krustojums ielu krustojums, apgaismojuma stabs**  |  |  |  |
| 2 | Dahua PTZ videokamera DH-SD65F230F-HNI (tehniskas prasības pielikums Nr.2) | gab. | 1 |  |
|  | 3.daļa |  |  |  |
|  | Mezgls Nr.2;Operatora telpa, Saules 5a; |  |  |  |
| 1 | Tīkla vadības klaviatūra NKB 1000(tehniskas prasības pielikums Nr.3) | Gab. | 2 |  |
|  | 4.daļa |  |  |  |
| 1 | Mezgls Nr.2;Operatora telpa, Saules 5a; |  |  |  |
|  | Servera „Macroscop” Intel Xeon X99, Core i7-5820K**, pamatplate ASUS X99-E**Pamatplate ASUS X99-EGalvienie parametri:* Ligzda (socket): LGA 2011-3
* Mikroshēmu kopne (chipset): Intel X99
* Plates izmērs: ATX
* Atmiņas kopne: DDR4 2133 (OC 3300)
* Integrēta videokarte: Nav
* SATA 3 Porti: 8
* USB3.0 (3.1 Gen1) Porti: 8
 | Gab. | 1 |  |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā** ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

 **4. Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

 tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Darbu izpildes termiņš:**

1. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

4. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

1. **Garantijas termiņš:**

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

Pielikums Nr.1

**Tehniskās prasības:**

**1 Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:**

1.1 Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

1.2 Matrica: 1/1.9” Exmor CMOS “Starlight”

1.3 Izšķirtspēja: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

1.4 Jūtīgums: Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

1.5 Kodēšana: H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

1.6 Joslas platums: H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

1.7 Ātrums: Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

1.8 Tīkla mijiedarbība: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

1.9 PTZ parametri:

30 x optiskā tālummaiņa

Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

1.10 Iebūvētās ieejas/izejas: 7/2 trauksmes

1.11 Atbalsts:

ONVIF, PSIA, CGI.

Automātiska sekošana un viedā video sistēma

Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

Pretaizsvīšana,

Plašs dinamiskais diapozons,

Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

Elektroniska attēla stabilizācija,

Automātiska varavīksne,

Automātisks fokuss,

Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

1.12 Papildus atmiņa: MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

1.13 Darba temperatūra: -40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

1.14 Aizsardzības klase: IP67, IK 10

Pielikums Nr.2

**Tehniskās prasības tīkla tastatūrai NKB 1000:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Vērtības** |
| Tastatūras panelis  | Elektromehaniska |
| Relatīvs mitrums | 10 ~ 90% |
| PTZ kontrole | Joystick (3-Axis twist zoom) |
| LCD ekrāns | 75.2mm×33.85mm |
| Protokols | DVR protokols: DH2; Protokols kontrolē kamera: DH-SD / Pelco D / Pelco-P / Pelco-D1 / Pelco-P et al. |
| Konektors | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB |
| Barošana | DC12V/1000mA |
| Darbības temperatūra, (°C Min/Max) | -10/+55 |
| Masa, kg | 2.5 |
| Izmērs, mm | 330.0×160.0×37.5 |

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi saskaņā ar 2020.gada 18.marta Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma „ Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi „ ID Nr.DPPI KSP 2020/20N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |