**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkums “Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”**

**Ieceres mērķis:**

Apstrādāt koka būvkonstrukcijas ar antiprēnu, atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2010, iegūt ugunsreakcijas klasi B-s1,d0, kas nodrošina grūti degošu, ar minimālu dūmu izdalīšanos un degošu daļiņu neveidojošas koksnes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un kukaiņu iedarbības.

**Darbu apjoms:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Pretuguns aizsargsastāvs** |
| 1 | Daugavpils 3.vidusskola; Raiņa ielā 30 (Skolas ēka) | m2 | 2011 | Antiperēns FAP |
| 2 | Daugavpils 6.vidusskola; Komunālā ielā 2 | m2 | 3395 | Antiperēns FAP |
| 3 | 8.pirmsskolas izglītības iestāde; Dobeles ielā 46 (PII ēka) | m2 | 500 | Antiperēns FAP |
| 8.pirmsskolas izglītības iestāde; Dobeles ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 143 | Antiperēns FAP |
| 4 | 10.pirmsskolas izglītības iestāde; Strādnieku ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 25 | Antiperēns FAP |
| 5 | 17.pirmsskolas izglītības iestāde; Stadiona ielā 46 (Šķūnis) | m2 | 145 | Antiperēns FAP |
| 6 | 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Parādes ielā 5 (PII ēka) | m2 | 1421 | Antiperēns FAP |
| 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Parādes ielā 5 (Šķūnis) | m2 | 61 | Antiperēns FAP |

**Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**

**1.** Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

 **2.** Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

**3.** Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

**3.** Veikt koka konstrukciju sagatavošanu apstrādei – koksne jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

**4.** Apstrādāt koka konstrukcijas no visām atklātajām pusēm 2...3 kārtās, intervālam starp apstrādēm jābūt ne mazākam par 6 stundām.

**5.** Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

**6.** Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Dokumentācija:**

**1.** Nodošanas un pieņemšanas akts.

**2.** Antipirēna (vai analoga) sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

**Garantijas:**

Garantijas laiks antipirēna darbības periodam, kā arī darbiem ir 36 mēneši kopš nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

**Sastādīja:**

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* V.Kalniņš

 *(personiskais paraksts)*