2.pielikums

Uzaicinājumam

„ Pacēlāju cilvēku celšanai, kas ir uzstādīti

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās,

reģistrācija bīstamo iekāru reģistrā”

id. Nr.DPIP2021/33N

**Darba uzdevums**

**Pacēlāju cilvēku celšanai, kas ir uzstādīti Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās, reģistrācija bīstamo iekārtu reģistrā**

1. **Uzdevums:** veikt Daugavpils izglītības iestāžu cilvēkiem paredzēto pacēlāju, uz kuriem attiecas MK noteikumu Nr.679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasības, reģistrāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” prasībām.

Pretendentam jābūt akreditētai inspicēšanas institūcijai atbilstošā sfērā, Latvijas Nacionālajā akreditācijas biroja reģistrā.

1. **Objektu saraksts:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k** | **Iestādes nosaukums un adrese** | **Pacēlāja vai lifta nosaukums** | **Tehniskie parametri** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| 1. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas ielā 1, skolas ēka | CIBES A5000, IN336229 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 2;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas ielā 1, guļamkorpusa Nr.1 ēka | CIBES A5000, IN336228 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 2;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |
| 3. | Daugavpils Valsts ģimnāzija, Cietokšņa ielā 33 | CIBES A5000, IN326811 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 4;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |
| 4. | Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes ielā 7 | CIBES A5000, IN335723 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 4;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |
| 5. | Daugavpils 12.vidusskola, Jelgavas ielā 30A | CIBES A5000 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 3;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |
| 6. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Marijas ielā 1E | CIBES A5000 | Celtspēja: 400kg;  Pieturu skaits: 2;  Pārvietošanās ātrums: 0,15m/s | Iekārtas tehniskās pārbaudes veikšana;  Iekārtas reģistrēšana bīstamo iekārtu reģistrā |

**Sastādīja:**

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*V.Kalniņš

*(personiskais paraksts)*