**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada 13.jūlijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana**

**ID Nr.DPPI KSP 2021/46N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona** | Snežana Afanasjeva | |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 | |
| **Faksa Nr.** | ----------- | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Paredzamā kopējā līgumcena:** Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 3050.00 bez PVN;

4.Tehniskā specifikācija: 2.pielikums un tā pielikums Nr.1.

**5.Līguma izpildes termiņš:** 2(divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

**6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

pārsniedz 150 *euro*;

3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

7.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

7.5.A**pliecinājums**, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

7.6. **Apliecinājums**, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja

norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

7.7. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās speciālists/speciālisti, kuram/iem ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti: sertifikāts- elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un sertifikāts- telekomunikācijas tīklu izbūves darbu vadīšanā (pievienot sertifikātu kopijas).

**11.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**12.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**13.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 19.jūlijam plkst.11.00** pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/46N”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu** [**arija.pupina@daugavpils.lv**](mailto:arija.pupina@daugavpils.lv) **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

**15**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija un pielikumi Nr.1

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana**

**ID Nr.DPPI KSP 2021/46N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas bojāto**

**aprīkojumu atjaunošana.**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas

bojāto aprīkojuma atjaunošanu

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|  | **Objekts: Vienības tilts, Mezgls 41** |  |  |
| 1 | ANPR Int." videonovērošanas kamera (tehniskās prasības pielikumā)  Videonovērošanas kameras objektivs - Objektīvs vismazs 5-50mm  Videonovērošanas kameras apvalks –vismaz metāla korpus, IP67, IK10 | komp. | 1 |
| 2 | Micro SD karte 256Gb "ANPR Int." Kamerai | gab. | 1 |
| 3 | IS prožektors RAYTEC VAR2-i8-1 vai analogs | gab. | 1 |
| 4 | Kronšteins prožektoram | gab. | 1 |
| 5 | Barošanas bloks prožektoram | gab. | 1 |
| 6 | Videokameras komutācijas kārba | gab. | 1 |
| 7 | Kronšteins komutācijas karbas stiprināšanai | gab. | 1 |
| 8 | Kabeļu trases ar kabeļiem atjaunošana | k-ts | 1 |
| 9 | Programmndrošinājuma ANPR konfigurācija | k-ts | 1 |
| 10 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1 |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā** ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

**4. Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Darbu izpildes termiņš:**

2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

1. **Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no darbu nodošanas – pieņemšanas**

**akta abpusējas parakstīšanas dienas.**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

Pielikums Nr.1

***Tehniskā specifikācija videokamerai DH-IPC-HF5442E-E***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KAMERA** | | | |
| Attēla devējs(Matrica) | | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS | |
| Efektīvi pikseļi | | 2688(H)x1520(V) | |
| RAM/ ROM | | 1GB/128MB | |
| Skenēšanas sistēma | | Progresīva | |
| Elektronisks slēdža ātrums | | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
| Minimāls apgaismojums | | 0.008Lux/F1.5 ( Color,1/3s,30IRE)  0.060Lux/F1.5 ( Color,1/30s,30IRE)  0Lux/F1.5 (IR on) | |
| LED attālums | | N/A | |
| LED On/off kontrole | | N/A | |
| LEDs | | N/A | |
| **Lēca** | | | |
| Lēcas tips | | N/A | |
| Uzstadīšanas tips | | C/CS | |
| Fokusa attēlums | | N/A | |
| Max. atverums | | N/A | |
| Skata leņķis | | N/A | |
| Optical Zoom | | N/A | |
| Apertures tips | | N/A | |
| Tuvu fokusa attālums | | N/A | |
| **Pan/Tilt/ Griešana** | | | |
| Pan/Tilt/ Griešana | | N/A | |
| **Mākslīga intelligence** | | | |
| Sējas fiksešana | | Atbalsta sejas attēla sagrābšanu | |
|  | | Atbalsta 6 veidu sejas atribūtu ieguvi: vecums, dzimte, izteiksme, glāzes, mutes maska | |
| Perimetra aizsardzība | | Tripwire,Intrusion(cilvēks & Transportlīdzekļa klasificēšana) | |
| Cilvēku skaitišana | | Cilvēku skaitišana pec līnijas šķērsošanas, Cilvēku skaitišana noteikta reģionā; | |
| **Kopējas intelektuālas funkcijas** | | | |
| Notikuma trigeris(Event Trigger) | | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, IllegalAccess, Storage anomaly | |
| Kopējas intelektuālas funkcijas | | Objekts pameta/neesamība | |
| **Video** | | | |
| Video Kodēšana(Videoplūsmas): | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(sub stream | |
| Plūsmu atbalsts (Straumēšanas iespējas) | | 3 plūsmas | |
| Izšķirtspēja | | 2688×1520/2304×1296/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) Main Stream: 2688×1520(1~25/30fps) | |
| Frame Rate | Main Stream (Galvenā plūsma)  2688×1520(1~25/30fps)  Sub Stream1 (Papildplūsma1)D1(1~25/30fps)  Sub Stream2 (Papildplūsma2)1080P(1~11fps) | | |
| Bit Rate kontrole | CBR/VBR | | |
| Bit Rate | H.264: 32~ 8192Kbps  H.265: 19~ 8192Kbps | | |
| Dienas un nakts režīms | Krāsainais/Auto(ICR)/Melnā/Baltā | | |
| Attēlu uzlabošanas funkcijas | BLC (BLC - atpakaļgaismas kompensācijas Iespēja)  HLC; WDR atbalsts paplašināts dinamiskais diapazons (120dB) | | |
| Baltas krāsas balanse | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | | |
| Gain kontrole | Auto/Manual | | |
| DNR Atbalsts( DNR -Digitāla trokšņa redukcija) | 3D DNR | | |
| Kustības noteikšana | Off / On (4 zonas, taisnstūris) | | |
| Intereses reģions | Off / On (4 Zone) | | |
| Elektroniska attēla stabilizācija (EIS) | Atbalstīt | | |
| Smart IR | N/A | | |
| Defog atbalsts | Atbalstīt | | |
| (Digital zoom) Ciparu zoom | N/A | | |
| Video pagrieziena funkcija(flip) | 0°/90°/180°/270° | | |
| Mirror funkcija | Off / On | | |
| Konfidenciāls maskējums | Off / On (4 zonas, taisnstūris) | | |
| **AUDIO** | | | |
| Kompresija | | | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 |
| **Tīkls** | | | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | | |
| Protokolu atbalsts: | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS;UPnP;NT | | |
| Savienošana/ Sadarbības spēja: | ONVIF(Profile S/Profile G),  CGI,Milstone,Genetec,P2P | | |
| Plūsmu atbalsts metodes | Unicast / Multicast | | |
| Lietotāju atbalsts | 20 | | |
| Atmiņas kartes atbalsts | NAS  FTP  Micro SD card 256G | | |
| Web pārlūks | IE(versions newer than IE8), Chrome,  Firefox, Safari(versions newer than Safari 12 | | |
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS, DSS, P2P | | |
| Smart Tālrunis | iOS, Android | | |
| **Interface / Saskarne** | | | |
| Video interfeiss | 1 port(BNC,1Vp-p,75Ω ) | | |
| Audio interfeiss | 1/1 channel In/Out,Built-in MI | | |
| RS485 | 1 ports | | |
| Alarm (Trauksmes) | 2 channel In: 5mA 5VDC  1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VA | | |
| Barošana | 165mA 12VDC | | |
| **Vispārīgi** | | | |
| Darba temperatūra | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% | | |
| Barošanas atbalsts | DC12V(±25%), AC24V(±25%), PoE(802.3af)(Class0) | | |
| Patērējāma jauda | DC12V:4.1W 9.2W(IR on)  AC24V: 4.3W 8.7W(IR on)  PoE:4.4W 9.2W(IR on) | | |
| Korpuss | metal | | |
| Izmēri | 135.4mm\*74.4mm\*65.5mm(5.33”×2.93”×2.58”) | | |
| Bruto svars | 0.53Kg (1.17lb) | | |

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošanu saskaņā ar 2021.gada 13.jūlija Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma „ Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas bojāto aprīkojumu atjaunošana„ ID Nr.DPPI KSP 2021/46N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |