|  |
| --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Cauruļu pretkondensāta izolācijas un jumta ventilācijas agregāta siltumizolācijas uzstādīšana** |
| (Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Cauruļu pretkondensāta izolācijas un jumta ventilācijas agregāta siltumizolācijas uzstādīšana Daugavpils Inovāciju centra ēkā, Vienības ielā 30 |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Inovāciju centrs |
| Objekta adrese: | Vienības iela 30, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz \_\_\_\_ daļas rasējumiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
|  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Metāla siju montāža | gb. | 2.00 |
|  | leņķis L63 (2gb.x4.0m) | kg | 16.42 |
| 2 | Koka klāju izbūve | m2 | 32.00 |
|  | koka dēļi 100x50 | m3 | 1.76 |
|  | montāžas materiāli | kpl. | 1.00 |
|  | Siltināšanas darbi |  |  |
| 3 | Cauruļu izolācija b=13mm, DN110 | m | 12.00 |
| 4 | Montāžas materiāli | kpl. | 1.00 |
|  | Ventilācija |  |  |
| 5 | Skārda gaisa vads 1200x1200 | m | 0.30 |
| 6 | Līkums 90o, 1200x1200 | gb. | 1.00 |
| 7 | Pāreja 1200x1200 uz 1200x600 | gb. | 1.00 |
| 8 | Izolācija (biezums b=100mm) | m2 | 2.00 |
| 9 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |

**Piezīmes:**

1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Būvdarbu laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.
4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
5. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbu garantijas termiņš – 36 mēneši, kopš Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas dienas.

**Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)