|  |
| --- |
| - Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (*ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto*).  - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e, 58. punkts nosaka zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā **pārsniedz** 5000 *euro*. |

APSTIPRINĀTS
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Linkeviča

Daugavpilī, 2024.gada 04.jūlijā

UZAICINĀJUMS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

**Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”. |
| **Adrese** | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401. |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” uzņemšanas organizators Vjačeslavs Janens. |
| **Kontakti:** tālruņa numurs, e-pasts | Vjačeslavs Janens tālr.: 65457934, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.**DVPIJLSP\_2024/21N.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 04.07.2024.
3. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Tehniskais nodrošinājums pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””.
4. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2024.gada 03.augustam.
5. **Veicamā pakalpojuma izpilde:** Norādīta 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
6. **Paredzamā līgumsumma:** **līdz EUR 9999,00**.
7. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.**
8. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**
	1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.
9. **Pretendents iesniedz piedāvājumu**: atbilstoši Finanšu – Tehniskā piedāvājuma iesniegšanas formai (2.Pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot Finanšu – Tehnisko piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. Pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā (1.Pielikumā) izvirzītās prasības.
10. *Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:*
	1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
	2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
	3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
11. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2024.gada 11.jūlijam, plkst.10:00 personīgi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” (Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, 2.stāvā kab. Nr. 304 - 1) *vai* uz e-pastu:** **sport@daugavpils.lv****. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.**
12. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:
	1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
	2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – *Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”;*

atzīme: „*Neatvērt līdz 2024.gada 11.jūlijam, plkst.10:00*”.

1. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju 15 (piecpadsmit) kalendāru dienu laikā no līguma projekta nosūtīšanas dienas, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākošo viszemāko cenu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4. Komisija pieņem lēmumu par tirgus izpētes procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.
5. Komisija var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.
7. Tirgus izpētes rezultāti tiks publicēti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).
8. Pakalpojums tiks veikts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līgumā (aptaujas 3.pielikums) noteiktajā kārtībā.

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums;

3. Līguma projekts.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”

juriste \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_L.Valaine*

Daugavpilī, 2024.gada 04.jūlijā

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: |  |
|  |  |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” uzņemšanas organizators | Vjačeslavs Janens |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde" vadītāja vietnieks | Imants Lagodskis |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” juriste | Liene Valaine |
|  |  |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” jaunatnes lietu speciāliste | Katerina Sudnika |

1.Pielikums
Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā

“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””
identifikācijas Nr. *DVPIJLSP\_2024/21N*.

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Tehniskais nodrošinājums pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””

**Pakalpojuma izpildīšana:** 03.08.2024.

**Norises vieta:** Daugavpils, Stropu iela 40.

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtu nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Skaits** |
|  |
| **Apskaņošanas iekārtas** |  |
| Line Array tipa 3 joslu skanda: sastāvoša no vismaz 2 x 10"LF, 1x8"MF, 2x1,4"HF skaļruņiem; Atskaņojamo frekvenču diapazons: 67 Hz - 18 kHz;Izstarošanas leņķis: horizontāli – 80/120 grādi, vertikāli – 14grādi; Max skandas spiediens SPL – 142 dB. | 12 gab |  |
| Zemfrekvences skandas: sastāvošā no vismaz 18”+12” skaļruņiem kā vienota kardioīda sistēma vai 2x18” skanda un iespēju izveidot kardioīda sistēmu. Maximālais vienas skandas SPL – 137 dB. Frekvenču diapazons: 37 - 115Hz. | 12 gab |  |
| Priekšējās un sānu zonas apskaņošanas skandas:2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 2x8” LF/MF skaļruņiem un 1,4”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110 grādi, vertikāli – 40grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 59 Hz - 18 kHz; Max skandas spiediens SPL – 136 dB. | 4 gab |  |
| Skatuves monitors: 2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 1x12” LF/MF skaļruņiem un koaksāla 1,3”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 50 grādi, vertikāli – 80grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 65 Hz - 17 kHz; Max skandas spiediens SPL – 136 dB. | 8 gab |  |
| UHF diapazona bezvadu ausu monitora sistēma ar vismaz 20gab saderīgām frekvencēm vienā joslā un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām) | 4 gab |  |
| Digitālā skaņas pults ar minimums 56gb ieejām un 24gb izejām; 96 kHz signāla samplēšana; uz pults virsmas vismaz 16 AUX un 8 Matrix izejas; katrs ieejas kanāls aprīkots ar kompresoru, gate, dinamisko ekvalaizeri, Hi pass un Low pass filtriem, +48V barošanu; 4 x AES3 IN/OUT. Pults aprīkota ar skatuves moduli, kurš ļauj savienot pulti pa tīkla kabeļiem 100m attālumā, uz modeļa ir vismaz 48ieejas un 16izejas. Komplektā jābūt bezvadu rūterim un planšetei ar kuru var pieslēgties pults programmatūrai un monitorēt miksus uz skatuves vai citā skatītāju zonā. | 1 gab |  |
| Planšetdators fonogrammu atskaņošanai ar kvalitatīvi iebūvēto vai ārējo skaņas karti | 1 gab |  |
| Bungu komplekts: 22"x18" bass drum, 14"x5.5" snare drum, 10"x8", 12"x9" rack toms, 14"x11" vai 16"x12" floor toms.Bungu ”šķīvji”: 14" HiHats, 16" Crash, 18" Crash - Added Value, 20" Medium Ride;Komplekts aprīkots ar statīviem, bungu krēslu, paklāju. | 1 gab |  |
| Bass ģitāras pastiprinātājs ar skandu (minimums 4x10" skaļruņi), minimālā jauda 500W | 1 gab |  |
| Ģitāru pastiprinātāji (atbilstoši tehniskajiem raideriem) ar 2x12” skaļruņiem | 2 gab |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 kompl |  |
| Vokālie mikrofoni Shure SM58 vai analogs | 6 gab |  |
| Instrumentu apskaņošanas mikrofoni Shure SM57 vai analogs | 4 gab |  |
| Līnijas transformators (DI Box stereo passive) Klotz, Cordial, Radial vai analogs | 6 gab |  |
| Līnijas transformators (DI Box mono active) Klotz, Cordial, Radial vai analogs | 4 gab |  |
| UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar vismaz 50gb maināmām frekvencēm un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar dinamisko kapsulu). Iekārtām jānodrošina vienlaicīgu darbību bez frekvenču pārrāvumiem. | 8 gab |  |
| Mikrofona statīvi K&M vai analogs | 20 gab |  |
| Pretendents nodrošinās visu apskaņošanas iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.) |  |  |
| **Gaismas iekārtas** |  |
| Fresnel vai PC tipa prožektors ar žalūzijām un min 1000W lampu, stara leņķi 5 - 60 grādi | 4 gab |  |
| Četru lampu blinders (spuldzes jauda ne mazāk kā 650W) | 4 gab |  |
| Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 18 gb x 10W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-55 grādiem; | 12 gab |  |
| ” Wash, Spot, Beam" tipa efektstarmetis, Lampas jauda ne mazāka kā 360w; 14 fiksētas krāsas + balta; 12 šķautņu apaļa Prisma (tālummaiņa no  10 līdz 20 grādiem); Beam stara leņķis 0-1.5º; Spot stara leņķis 1.5-20º ; Wash stara leņķis 8-60º | 8 gab |  |
| DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes) RGBW;  | 12 gab |  |
| DMX vadāms LED prožektors - panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; | 12 gab |  |
| HAZE tipa dūmu ģenerators | 1 gab |  |
| Gaismu vadības pults, kas kontrolē reālā laikā vismaz 1024 parametrus ar iespēju paplašināt līdz 2048 paramtriem;  | 1 gab |  |
| 12kanālu spilgtuma regulators ar 16A izeju katram kanālam | 1 gab |  |
| Elektro jaudas sadale 3F/63A PDU 18ch rack | 1 gab |  |
| Pretendents nodrošinās visu gaismu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu dalītājus, speciālus montāžas elementus,jaudas kabeļus, dmx tipa kabeļus u.tml.) | 1 gab |  |
| **Skatuves jumta un podesta konstrukcijas**  |  |
| Skatuves jumta konstrukcija ar iekšējo izmēru ne mazāku kā 9m x 8m x 7,5m(h);Ekspluatācijā droša skatuves jumta konstrukcija Eurotruss HD34 vai līdzvērtīgs, kas sastāv no kvadrātveida četriem atbalsta stabiem, kvadrātveida fermu jumta perimetra konstrukcijas, PVC ūdensnecaurlaidīga jumta seguma, sānu un aizmugures PVC sietiem (melnā krāsā); Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēju piekārt gaismu, skaņu, video aparatūru un dekorācijas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma skatuves jumta priekšējā daļā jāparedz iespēju izvietot vizuālu reklāmas banerus. Ja nepieciešams, skatuves jumta konstrukcijas sānos pretendentam jānodrošina apskaņošanas komplekta piekāršanas iespēju “sound wing” 2m platumā uz papildus atbalsta stabiem savietojamiem ar skatuves jumta konstrukciju, “sound wing” kravnesība jānodrošina ne mazāka kā 700kg. | 1 kompl |  |
| Skatuves podesta konstrukcija ar izmēru 8m x 7m. Skatuves var savienot kopā dažādās plaknēs un līmeņos, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru. Vienas plāksnes kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 900 kg/m2. Plāksnes virsma līdzena bez spraugām un neslīdoša. Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 0,4m – 1,8m pēc pasūtītāja pieprasījuma. Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu. | 1 kompl |  |
| Skatuves podesta konstrukcija ar izmēru 9m x 6m. Vienas plāksnes kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 900 kg/m2. Plāksnes virsma līdzena bez spraugām un neslīdoša. Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 0,4m – 1,0m pēc pasūtītāja pieprasījuma. Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu | 1 kompl |  |
| Operatoru / tehniskā telts Mastertent 3x3m, krāsa melna | 2 gab |  |
| Pūļa norobežojošās barjeras | 30metri |  |
| Kabeļu pārsegi | 40metri |  |
|  |  |
| Iekārtu montāža, demontāža |  |  |
| Apkalpojošais personāls meģinājumu un pasākuma laikā  |  |  |
| Transporta izmaksas |  |  |

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” uzņemšanas organizators V.Janens \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Daugavpilī, 2024.gada 04.jūlijā

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: |  |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” uzņemšanas organizators | Vjačeslavs Janens |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde" vadītāja vietnieks | Imants Lagodskis |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” juriste | Liene Valaine |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatneslietu un sporta pārvalde” jaunatnes lietu speciāliste | Katerina Sudnika |
|  |  |

2.Pielikums
Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā

“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””

identifikācijas Nr. DVPIJLSP\_2024/21N.

2024.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma nodrošināt aptaujas (tirgus izpētes) Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtu nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN** |
| **Apskaņošanas iekārtas** |
| Line Array tipa 3 joslu skanda: sastāvoša no vismaz 2 x 10"LF, 1x8"MF, 2x1,4"HF skaļruņiem; Atskaņojamo frekvenču diapazons: 67 Hz - 18 kHz;Izstarošanas leņķis: horizontāli – 80/120 grādi, vertikāli – 14grādi; Max skandas spiediens SPL – 142 dB. |  |  |
| Zemfrekvences skandas: sastāvošā no vismaz 18”+12” skaļruņiem kā vienota kardioīda sistēma vai 2x18” skanda un iespēju izveidot kardioīda sistēmu. Maximālais vienas skandas SPL – 137 dB. Frekvenču diapazons: 37 - 115Hz. |  |  |
| Priekšējās un sānu zonas apskaņošanas skandas:2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 2x8” LF/MF skaļruņiem un 1,4”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110 grādi, vertikāli – 40grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 59 Hz - 18 kHz; Max skandas spiediens SPL – 136 dB. |  |  |
| Skatuves monitors: 2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 1x12” LF/MF skaļruņiem un koaksāla 1,3”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 50 grādi, vertikāli – 80grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 65 Hz - 17 kHz; Max skandas spiediens SPL – 136 dB. |  |  |
| UHF diapazona bezvadu ausu monitora sistēma ar vismaz 20gab saderīgām frekvencēm vienā joslā un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām) |  |  |
| Digitālā skaņas pults ar minimums 56gb ieejām un 24gb izejām; 96 kHz signāla samplēšana; uz pults virsmas vismaz 16 AUX un 8 Matrix izejas; katrs ieejas kanāls aprīkots ar kompresoru, gate, dinamisko ekvalaizeri, Hi pass un Low pass filtriem, +48V barošanu; 4 x AES3 IN/OUT. Pults aprīkota ar skatuves moduli, kurš ļauj savienot pulti pa tīkla kabeļiem 100m attālumā, uz modeļa ir vismaz 48ieejas un 16izejas. Komplektā jābūt bezvadu rūterim un planšetei ar kuru var pieslēgties pults programmatūrai un monitorēt miksus uz skatuves vai citā skatītāju zonā. |  |  |
| Planšetdators fonogrammu atskaņošanai ar kvalitatīvi iebūvēto vai ārējo skaņas karti |  |  |
| Bungu komplekts: 22"x18" bass drum, 14"x5.5" snare drum, 10"x8", 12"x9" rack toms, 14"x11" vai 16"x12" floor toms.Bungu ”šķīvji”: 14" HiHats, 16" Crash, 18" Crash - Added Value, 20" Medium Ride;Komplekts aprīkots ar statīviem, bungu krēslu, paklāju. |  |  |
| Bass ģitāras pastiprinātājs ar skandu (minimums 4x10" skaļruņi), minimālā jauda 500W |  |  |
| Ģitāru pastiprinātāji (atbilstoši tehniskajiem raideriem) ar 2x12” skaļruņiem |  |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts |  |  |
| Vokālie mikrofoni Shure SM58 vai analogs |  |  |
| Instrumentu apskaņošanas mikrofoni Shure SM57 vai analogs |  |  |
| Līnijas transformators (DI Box stereo passive) Klotz, Cordial, Radial vai analogs |  |  |
| Līnijas transformators (DI Box mono active) Klotz, Cordial, Radial vai analogs |  |  |
| UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar vismaz 50gb maināmām frekvencēm un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar dinamisko kapsulu). Iekārtām jānodrošina vienlaicīgu darbību bez frekvenču pārrāvumiem. |  |  |
| Mikrofona statīvi K&M vai analogs |  |  |
| Pretendents nodrošinās visu apskaņošanas iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.) |  |  |
| **Gaismas iekārtas** |
| Fresnel vai PC tipa prožektors ar žalūzijām un min 1000W lampu, stara leņķi 5 - 60 grādi |  |  |
| Četru lampu blinders (spuldzes jauda ne mazāk kā 650W) |  |  |
| Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 18 gb x 10W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-55 grādiem; |  |  |
| “Wash, Spot, Beam” tipa efektstarmetis, Lampas jauda ne mazāka kā 360w; 14 fiksētas krāsas + balta; 12 šķautņu apaļa Prisma (tālummaiņa no  10 līdz 20 grādiem); Beam stara leņķis 0-1.5º; Spot stara leņķis 1.5-20º ; Wash stara leņķis 8-60º |  |  |
| DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes) RGBW;  |  |  |
| DMX vadāms LED prožektors - panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; |  |  |
| HAZE tipa dūmu ģenerators |  |  |
| Gaismu vadības pults, kas kontrolē reālā laikā vismaz 1024 parametrus ar iespēju paplašināt līdz 2048 paramtriem;  |  |  |
| 12kanālu spilgtuma regulators ar 16A izeju katram kanālam |  |  |
| Elektro jaudas sadale 3F/63A PDU 18ch rack |  |  |
| Pretendents nodrošinās visu gaismu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu dalītājus, speciālus montāžas elementus,jaudas kabeļus, dmx tipa kabeļus u.tml.) |  |  |
| **Skatuves jumta un podesta konstrukcijas** |
| Skatuves jumta konstrukcija ar iekšējo izmēru ne mazāku kā 9m x 8m x 7,5m(h);Ekspluatācijā droša skatuves jumta konstrukcija Eurotruss HD34 vai līdzvērtīgs, kas sastāv no kvadrātveida četriem atbalsta stabiem, kvadrātveida fermu jumta perimetra konstrukcijas, PVC ūdensnecaurlaidīga jumta seguma, sānu un aizmugures PVC sietiem (melnā krāsā); Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēju piekārt gaismu, skaņu, video aparatūru un dekorācijas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma skatuves jumta priekšējā daļā jāparedz iespēju izvietot vizuālu reklāmas banerus. Ja nepieciešams, skatuves jumta konstrukcijas sānos pretendentam jānodrošina apskaņošanas komplekta piekāršanas iespēju “sound wing” 2m platumā uz papildus atbalsta stabiem savietojamiem ar skatuves jumta konstrukciju, “sound wing” kravnesība jānodrošina ne mazāka kā 700kg. |  |  |
| Skatuves podesta konstrukcija ar izmēru 8m x 7m. Skatuves var savienot kopā dažādās plaknēs un līmeņos, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru. Vienas plāksnes kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 900 kg/m2. Plāksnes virsma līdzena bez spraugām un neslīdoša. Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 0,4m – 1,8m pēc pasūtītāja pieprasījuma. Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu. |  |  |
| Skatuves podesta konstrukcija ar izmēru 9m x 6m. Vienas plāksnes kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 900 kg/m2. Plāksnes virsma līdzena bez spraugām un neslīdoša. Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 0,4m – 1,0m pēc pasūtītāja pieprasījuma. Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu |  |  |
| Operatoru / tehniskā telts Mastertent 3x3m, krāsa melna |  |  |
| Pūļa norobežojošās barjeras |  |  |
| Kabeļu pārsegi |  |  |
|  |  |  |
| Iekārtu montāža, demontāža |  |  |
| Apkalpojošais personāls meģinājumu un pasākuma laikā  |  |  |
| Transporta izmaksas |  |  |
| **Kopā** |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Ir pieredze pakalpojuma sniegšanā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

3.Pielikums
Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā

“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””

identifikācijas Nr. DVPIJLSP\_2024/21N.

**LĪGUMS** (projekts)

*Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””*

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā*

*droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”**, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpilī, LV-5401, tās vadītājas **Valērijas Linkevičas** personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk — Izpildītājs) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses,

pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” Nereglamentētā iepirkuma ar identifikācijas Nr. DVPIJLSP\_2024/21N Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”” rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””, pēc adreses: Daugavpils, Stropu iela 40, un veikt to apkalpošanu 2024. gada 03.augustā, (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Finanšu – tehnisko piedāvājumu, kas pievienots līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
	2. Pakalpojums tiek sniegts, nodrošinot tā savlaicīgu izpildi un Pasūtītāja noteiktajām prasībām atbilstošu kvalitāti.
2. **LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI**
	1. Pakalpojumu sniegšanas maksa ir noteikta šī līguma pielikumā “Finanšu – Tehniskis piedāvājums”, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pakalpojuma cenas paliek nemainīgas visu Līguma darbības laiku.
	2. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu, atsakās to izpildīt vai neizpilda to, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu 10 % apmēra no līguma kopējās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma (pretenzijas) saņemšanas.
	3. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nokārtojis maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt kavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas.
	4. Kopējā Līguma summa ir līdz **EUR 9999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 00 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.
	5. Pretendenta Finanšu – Tehniskajā piedāvājumā noteiktajā pakalpojuma cenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās Izpildītāja izmaksas, kas varētu rasties un ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību izpildi. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu pakalpojuma cenas paaugstināšanai. Noteiktā cena ir maksimālā pieļaujamā cena, par kādu Izpildītājs veic pakalpojumu visā Līguma izpildes laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
	6. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemto un līguma noteikumiem atbilstošo Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes–rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu.
	7. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs veic bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Visi maksājumi tiek veikti eiro valūtā.
	8. Pasūtītājam nav pienākums iztērēt visu līgumā norādīto summu.
3. **LĪGUMA TERMIŅŠ**
	1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses un darbojas **līdz saistību pilnīgam izpildes brīdim.**
4. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvi saskaņā ar vispārējām Pakalpojuma sniegšanas prasībām šāda veida pakalpojumiem.
	2. IZPILDĪTĀJS apņemas:
		1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu, ar savām iekārtām, rīkiem, resursiem un darbaspēku pilnā apjomā un labā kvalitātē un saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvju norādījumiem;
		2. veikt aparatūras noregulēšanu;
		3. nodrošināt skaņas apstrādes sistēmas darbību;
		4. nodrošināt aparatūras nepārtrauktu apkalpošanu un ekspluatāciju pasākuma laikā;
		5. izvietot un uzstādīt aparatūru atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības normām un tā, lai netiktu apdraudēti skatītāji un dalībnieki;
		6. Pakalpojuma izpildes gaitā konsultēties ar Pasūtītāja pārstāvjiem un ņemt vērā Pasūtītāja norādījumus par nepieciešamajām precizitātēm Pakalpojuma sniegšanā;
		7. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkuriem apstākļiem, kas padara neiespējamu Pakalpojuma sniegšanu;
		8. izpildīt citus ar Pakalpojumu saistītus uzdevumus, kas izriet no tehniskā piedāvājuma prasībām;
		9. Nozīmēt savu atbildīgo kontaktpersonu.
	3. PASŪTĪTĀJS apņemas:
		1. Savlaicīgi iesniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos dokumentus un informāciju PAKALPOJUMA veikšanai;
		2. nodrošināt iespējas IZPILDĪTĀJAM izpildīt Līgumu, tajā skaitā nodrošināt piekļuvi nepieciešamajām teritorijām tehnisko iekārtu uzstādīšanai, iespēju pieslēgties nepieciešamajām komunikācijām, tajā skaitā, elektrotīklam skaņas un gaismas aparatūras darbināšanai;
		3. nodrošināt pasākumā atskaņoto fonogrammu un citu materiālu saturu un LR normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz autortiesībām.
		4. nodrošināt pasākuma apskaņošanai izmantojamo iekārtu apsardzi, visā montāžas, demontāžas un pasākuma norises laikā, kā arī  PASŪTĪTĀJS ir materiāli atbildīgas par visiem zaudējumiem, kādi var tikt nodarīti IZPILDĪTĀJA iekārtām, PASŪTĪTĀJA vai trešo personu, vainas dēļ;
		5. veikt savlaicīgu apmaksu, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
		6. segt izdevumus, kas saistīti ar patērēto elektroenerģiju;
		7. Nozīmēt savu atbildīgo kontaktpersonu.
5. **Līdzēju atbildība un soda sankcijas**
	1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā minēto termiņu ievērošanu.
	2. Katrs līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja rezultātā tā viena līdzēja vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums otram līdzējam.
	3. Pasūtītājs nav atbildīgs par aparatūras iespējamiem bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu laika apstākļu, elektrības padeves vai citu apstākļu dēļ, kurus Pasūtītājs nespēja novērst ar tā rīcībā esošām saprātīgām metodēm.
6. **Līguma grozīšanas, PAPILDINĀŠĀNAS UN IZBEIGŠANAS kārtība**
	1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas grozīt Līgumu, ja grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu.
	2. Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un tās stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādas mutiskās vienošanās netiks uzskatītas par šī Līguma nosacījumiem.
	3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm rakstveidā vienojoties.
	4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes pirms termiņa, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei divus mēnešus iepriekš.
	5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, neizmaksājot Izpildītājam ar Līguma izbeigšanu radušos zaudējumus, ja:
		1. Izpildītais Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem, ir veikts nekvalitatīvi;
		2. Pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts;
		3. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc Pakalpojuma no Izpildītāja vai Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei.
	6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs nepamatoti atsaka pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu izpildīto Pakalpojumu, un šādi gadījumi konstatēti vismaz 2 (divas) reizes.
	7. Ja viena no Pusēm nepienācīgi pilda vai nepilda šī Līguma saistības, otra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu arī citos, Līgumā neminētos gadījumos, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Ja šāda Līguma laušana notikusi Pārdēvēja vainas dēļ, Pasūtītājs nesedz Izpildītājam nekāda veida zaudējumus, kas tam radušies Līguma laušanas rezultātā.
	8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.
7. **Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība**
	1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
		1. nodrošināt ar Līgumā izpildi saistītas informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
		2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;
		3. Izpildītājam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu vai par sadarbību Līguma ietvaros.
		4. Izpildītājs nodrošina, ka tā darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
	2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Izpildītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
	3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.
	4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
	5. Līguma šīs nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līgumu darbības termiņš
	6. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”, turpmāk – Regula, un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
	7. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
8. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
	2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanas dienas, par šādiem apstākļiem rakstveida jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
	3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Izpildītāja sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
9. **NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**
	1. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
	4. Līgums stājas spēkā ar tā abu Pušu parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad tiek izpildītas visas Pušu saistības.
	5. Puses pildīs savus pienākumus ar atbilstošu rūpību, prasmi un ievērojot vispārpieņemtos profesionālos standartus.
	6. Šis līgums ir galējā vienošanās starp abām Pusēm. Neviens iepriekšējs paziņojums vai solījums, kas izdarīts starp abām Pusēm, nav spēkā.
	7. Ja kādu iemeslu dēļ daļa no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīta, tad tie nevar ietekmēt visa Līguma spēku, un atlikušie noteikumi no Līguma ir atdalāmi un paliek spēkā. Pušu līgumiskās attiecības tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
	8. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši attiecīgās puses saistību un tiesību pārņēmējam.
	9. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līgums Pusēm pieejams abpusēji parakstīta elektroniskā formātā. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
	10. Līgumam pievienot pielikums – Finanšu – Tehniskais piedāvājums uz \_\_\_\_ (*lapu skaits vārdiem*) lpp.
10. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| **Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde**  |  |
| **“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”** | Reģ. Nr.  |
| Reģ.Nr. 90011647754 | Juridiskā adrese: |
| Tālr.:65424233 | Banka:  |
| Kandavas iela 17A, Daugavpils | Konta Nr.:  |
| e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
|  |  |
| ***Maksātājs:*** |  |
| *Daugavpils valstspilsētas pašvaldība* |  |
| *Reģ. Nr. 90000077325* |  |
| *PVN maksātāja Nr. LV90000077325* |  |
| *Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils,* |  |
| *Latvija, LV-5401* |  |
| *Valsts kase, kods TRELLV2* |
| *n/k LV34TREL980200309200B,*  |
|  |  |
| Vadītāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_V.Linkeviča |  |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*