# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektores vietniece

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Dubina

# Daugavpilī, 2018.gada 5. jūlijā

# **Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/12**

1. **Uzaicinājuma pamats:** Ar 2017.gada 16.oktobra rīkojumu Nr.268 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 43.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Mihails Artjušins, t.654 04377, [mihails.artjusins@daugavpils.lv](mailto:mihails.artjusins@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāva remontdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## *Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva plāns uzaicinājuma pielikumā*.

## **Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums:** “Par ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbiem”;

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz 19990,47 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro 47 centi) bez PVN.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (**iesniedzot pilnvaras oriģinālu**);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:** 
   1. aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums);
   2. izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);
   3. pretendenta apliecinājums (4.pielikums);
   4. atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (7.pielikums);
   5. informācija par pretendenta uzrādīto personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai (8.pielikums).

*Pretendentam obligāti jānodrošina speciālistus ar sekojošiem sertifikātiem:*

*7.5.1. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;*

*7.5.2.elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadīšana;*

* 1. piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (9.pielikums);
  2. pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (10.pielikums);
  3. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks;
  4. lokālā tāme, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## **Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.**

1. **Zemsliekšņa iepirkuma rezultāti tiks paziņoti un līgums tiks noslēgts pēc lēmuma par līdzekļu piešķiršanu pieņemšanas Daugavpils pilsētas domē.**
2. **Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.**
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**:
   1. gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
   2. pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.
4. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 12.jūnija plkst.10:00** Daugavpils pilsētas domes ēkā, **K.Valdemāra ielā 1**, 1.stāvā, 14.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/12. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Objekta nosaukums: Raiņa ielā 28, 1. Stāva remontdarbi**

1. **Ieceres mērķis** – Veikt ēkas 1.Stāva remontdarbus Raiņa ielā 28, Daugavpilī saskaņā ar iepriekšminēto saskaņoto tehnisko dokumentāciju.
2. **Darba apjomi:** Sadalīti uz 3-daļas;

1 - Bāriņtiesā.

2 - Dzimtsarakstu nodaļa.

3 - Pārējie darbi.

**1. Bāriņtiesā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
| 1 | **Telpa Nr.11** |  |  |
| 2 | **Sienas** |  |  |
| 3 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 27.00 |
| 4 | **Telpa Nr.12** |  |  |
| 5 | **Durvis** |  |  |
| 6 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 7 | **Telpa Nr.13** |  |  |
| 8 | **Sienas** |  |  |
| 9 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 52.61 |
| 10 | **Grīdas** |  |  |
| 11 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 18.30 |
| 12 | **Durvis** |  |  |
| 13 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 14 | **Telpa Nr.14** |  |  |
| 15 | **Sienas** |  |  |
| 16 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 20.20 |
| 17 | **Grīdas** |  |  |
| 18 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 18.50 |
| 19 | **Durvis** |  |  |
| 20 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 21 | **Telpa Nr.15** |  |  |
| 22 | **Sienas** |  |  |
| 23 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 53.24 |
| 24 | **Durvis** |  |  |
| 25 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 26 | **Logi** |  |  |
| 27 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 28 | **Telpa Nr.16** |  |  |
| 29 | **Sienas** |  |  |
| 30 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 53.42 |
| 31 | **Grīdas** |  |  |
| 32 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 16.70 |
| 33 | **Logi** |  |  |
| 34 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 35 | **Telpa Nr.17** |  |  |
| 36 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 37 | Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare | kpl | 1.00 |
| 38 | **Sienas** |  |  |
| 39 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 53.42 |
| 40 | **Grīdas** |  |  |
| 41 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 16.70 |
| 42 | **Durvis** |  |  |
| 43 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 44 | **Logi** |  |  |
| 45 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 46 | **Telpa Nr.18** |  |  |
| 47 | **Sienas** |  |  |
| 48 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 53.42 |
| 49 | **Grīdas** |  |  |
| 50 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 16.70 |
| 51 | **Durvis** |  |  |
| 52 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 53 | **Logi** |  |  |
| 54 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 55 | **Telpa Nr.20;21;22** |  |  |
| 56 | **Sienas** |  |  |
| 57 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 5.50 |
| 58 | Sienas un grīdas flīzēšanas darbi (remonts) | m2 | 2.20 |
| 59 | **Grīdas un sienas** |  |  |
| 60 | Grīdas un sienas virsmas tīrīšana | m2 | 18.00 |
| 61 | **Durvis** |  |  |
| 62 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 63 | **Ūdensvads un kanalizācija** |  |  |
| 64 | Jaucējkrāna dušai komplektā ar dušas klausuli, savienojošu cauruli, stiprinājumu pie sienas ierīkošana ar kanalizācijas un ūdensvada pieslegumu | kpl | 1.00 |
| 65 | Klozetpoda komplektā ar skalojamo kasti un sēdriņķi ierīkošana ar ūdensvada un kanalizācijas pieslegumu | kpl | 1.00 |
| 66 | Keramikas roku mazgātne ar jaucējkrāna komplektā ierīkošana ar ūdensvada un kanalizācijas pieslegumu | kpl | 1.00 |
| 67 | **Telpa Nr.25** |  |  |
| 68 | **Sienas** |  |  |
| 69 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 47.04 |
| 70 | **Durvis** |  |  |
| 71 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 72 | **Telpa Nr.26** |  |  |
| 73 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 74 | Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare | kpl | 1.00 |
| 75 | **Sienas** |  |  |
| 76 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 47.04 |
| 77 | **Grīdas** |  |  |
| 78 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.50 |
| 79 | **Telpa Nr.27** |  |  |
| 80 | **Sienas** |  |  |
| 81 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 74.00 |
| 82 | **Grīdas** |  |  |
| 83 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 31.20 |
| 84 | **Durvis** |  |  |
| 85 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 2.00 |
| 86 | **Telpa Nr.28** |  |  |
| 87 | **Sienas** |  |  |
| 88 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 97.00 |
| 89 | **Griesti** |  |  |
| 90 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 46.10 |
| 91 | **Grīdas** |  |  |
| 92 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 52.05 |
| 93 | **Durvis** |  |  |
| 94 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 95 | **Telpa Nr.29** |  |  |
| 96 | **Sienas** |  |  |
| 97 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 46.00 |
| 98 | **Grīdas** |  |  |
| 99 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.10 |
| 100 | **Durvis** |  |  |
| 101 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 2.00 |
| 102 | **Telpa Nr.30** |  |  |
| 103 | **Sienas** |  |  |
| 104 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 46.00 |
| 105 | **Grīdas** |  |  |
| 106 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.00 |
| 107 | **Durvis** |  |  |
| 108 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 109 | **Telpa Nr.34** |  |  |
| 110 | **Sienas** |  |  |
| 111 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 58.00 |
| 112 | El.skapju krāsošana | kpl | 1.00 |
| 113 | **Griesti** |  |  |
| 114 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 24.40 |
| 115 | **Grīdas** |  |  |
| 116 | Betona grīdu slīpēšana, pulēšana un apstrāde pret putekļu sastāvu | m2 | 24.40 |
| 117 | **Durvis** |  |  |
| 118 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 119 | **Pārējie darbi** |  |  |
| 120 | **ŪK** |  |  |
| 121 | Ūdens skaitītāju montāža | kpl | 2.00 |
| 122 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 123 | Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm ar pieslēgšanu.(Nr.26;27;28). 600x600mm | kpl | 6.00 |
| 124 | 1. fāzes rozete ar rāmīti montāža ~230V | kpl | 39.00 |
| 125 | Kabeļa 2.5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu | m | 75.00 |
| 126 | Kabeļa 1,5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu | m | 125.00 |
| 127 | **Interneta un telefona tīkli** |  |  |
| 128 | Iekštelpu datu kabelis, UTP, Cat. 6 4x2x0,5/UTP vai analogs | m | 195.00 |
| 129 | Rozete ar kārbām divām ligzdām (datoru, telefona) ar savienojumu pie tīkla | gb | 12.00 |
| 130 | Kabeļu kanāls PVC | m | 195.00 |
| 131 | **Apkure** |  |  |
| 132 | Radiatoru ar caurulēm krāsošana (Telpas Nr.1 - 34) | kpl | 6.00 |
| 133 | **Logi** |  |  |
| 134 | Logu bloku blīvlentes montāža | m | 205.00 |
| 135 | **Durvis** |  |  |
| 136 | Durvju rokturu un slēdzeņu nomaiņa | kpl | 6.00 |
| 137 | **Būvgruži** |  |  |
| 138 | Būvgružu savākšana un utilizēšana | m3 | 7.00 |

**2. Dzimtsarakstu nodaļa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Telpa Nr.1** |  |  |
| 2 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 3 | Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare | kpl | 1.00 |
| 4 | **Sienas** |  |  |
| 5 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 54.93 |
| 6 | **Grīdas** |  |  |
| 7 | Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 20.90 |
| 8 | **Durvis** |  |  |
| 9 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 10 | **Logi** |  |  |
| 11 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 12 | **Telpa Nr.2** |  |  |
| 13 | **Sienas** |  |  |
| 14 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 52.66 |
| 15 | **Grīdas** |  |  |
| 16 | Linoleja seguma ieklāšana ar grīdlīstēm (esošā grīdas seguma demontāža un pamatnes sagatavošana) | m2 | 18.60 |
| 17 | **Durvis** |  |  |
| 18 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 19 | **Logi** |  |  |
| 20 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 21 | **Telpa Nr.3** |  |  |
| 22 | **Sienas** |  |  |
| 23 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 52.49 |
| 24 | **Griesti** |  |  |
| 25 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 18.50 |
| 26 | **Grīdas** |  |  |
| 27 | Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 18.50 |
| 28 | **Durvis** |  |  |
| 29 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 30 | **Logi** |  |  |
| 31 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 32 | **Telpa Nr.4** |  |  |
| 33 | **Sienas** |  |  |
| 34 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 52.61 |
| 35 | **Grīdas** |  |  |
| 36 | Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 18.60 |
| 37 | **Durvis** |  |  |
| 38 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 39 | **Logi** |  |  |
| 40 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 41 | **Telpa Nr.5** |  |  |
| 42 | **Durvis** |  |  |
| 43 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 44 | **Telpa Nr.6;8;9** |  |  |
| 45 | **Durvis** |  |  |
| 46 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 47 | Durvju rokturi ar slēdzeņu nomaiņa | kpl | 1.00 |
| 48 | **Telpa Nr.35** |  |  |
| 49 | **Sienas** |  |  |
| 50 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 36.00 |
| 51 | **Griesti** |  |  |
| 52 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 15.60 |
| 53 | **Grīdas** |  |  |
| 54 | Betona grīdu slīpēšana, pulēšana un apstrāde pret putekļu sastāvu | m2 | 15.60 |
| 55 | **Durvis** |  |  |
| 56 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 57 | Durvju aizvēršanas mehānismu montāža | kpl | 1.00 |
| 58 | **Telpa Nr.36** |  |  |
| 59 | **Sienas** |  |  |
| 60 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 35.00 |
| 61 | **Griesti** |  |  |
| 62 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 15.40 |
| 63 | **Grīdas** |  |  |
| 64 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.40 |
| 65 | **Durvis** |  |  |
| 66 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 67 | **Telpa Nr.37** |  |  |
| 68 | **Durvis** |  |  |
| 69 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 70 | **Telpa Nr.38** |  |  |
| 71 | **Sienas** |  |  |
| 72 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 58.00 |
| 73 | Apkures caurules apšuvums ar reģipsu pa metāla karkasu un špaktelēšana | m2 | 4.50 |
| 74 | **Griesti** |  |  |
| 75 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 25.10 |
| 76 | Gaismekļu nomaiņa no 3.kabineta | gb | 4.00 |
| 77 | **Grīdas** |  |  |
| 78 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 25.10 |
| 79 | **Durvis** |  |  |
| 80 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 81 | **Logi** |  |  |
| 82 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 2.00 |
| 83 | **Telpa Nr.39** |  |  |
| 84 | **Sienas** |  |  |
| 85 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 38.00 |
| 86 | **Grīdas** |  |  |
| 87 | Linoleja seguma ieklāšana ar grīdlīstēm (esošā grīdas segumu demontāža un pamatnes sagatavošana) | m2 | 11.60 |
| 88 | **Durvis** |  |  |
| 89 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 90 | **Telpa Nr.40** |  |  |
| 91 | **Sienas** |  |  |
| 92 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 38.10 |
| 93 | **Grīdas** |  |  |
| 94 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 11.60 |
| 95 | **Durvis** |  |  |
| 96 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 97 | **Logi** |  |  |
| 98 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 99 | **Telpa Nr.41** |  |  |
| 100 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 101 | Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare | kpl | 1.00 |
| 102 | **Durvis** |  |  |
| 103 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 104 | **Telpa Nr.42** |  |  |
| 105 | **Durvis** |  |  |
| 106 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 107 | **Telpa Nr.43** |  |  |
| 108 | **Sienas** |  |  |
| 109 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 91.00 |
| 110 | Iekārtas apšuvums ar reģipsu pa metāla karkasu un špaktelēšana | m2 | 3.80 |
| 111 | **Griesti** |  |  |
| 112 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 44.30 |
| 113 | **Grīdas** |  |  |
| 114 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 44.30 |
| 115 | **Durvis** |  |  |
| 116 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 117 | **Pārējie darbi** |  |  |
| 118 | **ŪK** |  |  |
| 119 | Ūdens skaitītāju montāža | kpl | 1.00 |
| 120 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 121 | 1. fāzes rozete ar rāmīti montāža ~230V | kpl | 34.00 |
| 122 | Kabeļa 2.5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu | m | 65.00 |
| 123 | Kabeļa 1,5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu | m | 115.00 |
| 124 | **Interneta un telefona tīkli** |  |  |
| 125 | Iekštelpu datu kabelis, UTP, Cat. 6 4x2x0,5/UTP vai analogs | m | 180.00 |
| 126 | Rozete ar kārbām divām ligzdām (datoru, telefona) ar savienojumu pie tīkla | gb | 14.00 |
| 127 | Kabeļu kanāls PVC | m | 180.00 |
| 128 | **Apkure** |  |  |
| 129 | Radiatoru ar caurulēm krāsošana (Telpas Nr.1 - 9;35-43) | kpl | 5.00 |
| 130 | **Logi** |  |  |
| 131 | Logu bloku blīvlentes montāža | m | 170.00 |
| 132 | **Durvis** |  |  |
| 133 | Durvju rokturu un slēdzeņu nomaiņa | kpl | 4.00 |
| 134 | **Būvgruži** |  |  |
| 135 | Būvgružu savākšana un utilizēšana | m3 | 6.00 |

**3. Pārējie darbi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Telpa Nr.31 (Sēžu zālē)** |  |  |
| 2 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 3 | Kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare | kpl | 1.00 |
| 4 | **Sienas** |  |  |
| 5 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 61.00 |
| 6 | **Griesti** |  |  |
| 7 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 30.00 |
| 8 | **Grīdas** |  |  |
| 9 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana un cauruma aizdare | m2 | 30.00 |
| 10 | **Durvis** |  |  |
| 11 | Durvju bloku restaurācija ( h=2100,p=800mm) | kpl | 2.00 |
| 12 | **Logi** |  |  |
| 13 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 2.00 |
| 14 | **Telpa Nr.32 (Priekštelpa)** |  |  |
| 15 | **Sienas** |  |  |
| 16 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 47.00 |
| 17 | **Griesti** |  |  |
| 18 | Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra) | m2 | 15.40 |
| 19 | **Grīdas** |  |  |
| 20 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.40 |
| 21 | **Durvis** |  |  |
| 22 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 23 | **Logi** |  |  |
| 24 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
| 25 | **Telpa Nr.33 (Ģērbtuve)** |  |  |
| 26 | **Sienas** |  |  |
| 27 | Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā) | m2 | 46.80 |
| 28 | **Grīdas** |  |  |
| 29 | Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana | m2 | 15.10 |
| 30 | **Durvis** |  |  |
| 31 | Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm) | kpl | 1.00 |
| 32 | **Logi** |  |  |
| 33 | Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un krāsošana (1,90 x 1,80) | gb | 1.00 |
|  | **Ārējās fasādes darbi (Galvenā ieeja)** |  |  |
| 34 | Pamatnes tīrīšana un sagatavošana | m2 | 54.00 |
| 35 | Pamatkārtas apmetums ar armējumu | m2 | 54.00 |
| 36 | Sienu gruntēšana | m2 | 54.00 |
| 37 | Dekoratīva nobeiguma apdare | m2 | 54.00 |
| 38 | Sienu krāsošana | m2 | 54.00 |
|  | **Elektroapgāde** |  |  |
| 39 | Sadalnes skapja SS-1 ar automatslēdžiem montāža (kpl) | kpl | 1.00 |
|  | **Būvgruži** |  |  |
| 40 | Būvgružu savākšana un utilizēšana | m3 | 3.00 |

1. **Īpašie noteikumi:**
2. Objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama.
3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamās tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju
5. Pretendentam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu vides aizsardzības jomā ievērošanu. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
6. Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumapgāde) patēriņu. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai.
7. Tā ka ēkas atrodas darba režīmā, tad remontdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt. ir iespējams izpildīt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā un veicot nepieciešamos drošības pasākumus
8. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, t.sk. pieguļošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.
9. Pretendents nodrošina, ka būvdarbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri- higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.
10. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
11. Remontdarbi Pretendentam jāveic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem - ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem, transportlīdzekļiem un nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem.
12. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā telpām jābūt izmazgātām un tīrām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, elektroinstalācijai, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām
13. Darbi un remontdarbu veikšanai nepieciešamie mehānismi un darbu veidi, kas nav norādīti tāmē, jāparedz būvdarbu veicējam, iesniedzot savu piedāvājumu, balstoties uz spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un savu personīgo būvdarbu veikšanas pieredzi.
14. Iekļūšana objektā būvdarbu uzsākšanai, kā arī būvdarbu beigšana un objekta atstāšana ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas atbildīgo personu ( Dmitriju Grigorjevu – 65404377).
15. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
16. Pretendentiem ir tiesības apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.
17. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot teritoriju. Visas papildus izmaksas, kas saistītas ar telpu atbrīvošanu no mēbelēm, apklāšanu, tīrīšanu, gružu izvešanu un citas izmaksas, ir jāiekļauj cenu piedāvājumā.

Sastādot lokālo tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

17. Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.

18. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

* + 1. materiālu izmaksas;
    2. darba izmaksas;
    3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
    4. palīgdarbu izmaksas;
    5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
    6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
    7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem.būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.);
    8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
    9. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
    10. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
    11. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

1. **Darbu uzsākšanas termiņš: : 5 darba dienas no līguma parakstīšanas datuma;**
2. **Darbu izpildes termiņš: līdz 2018.gadā 25.augustā.**

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Ēķas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/12**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2018/12;
* apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem, vārdiem) |
| 1. | Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi |  |
|  | ***21% PVN*** |  |
|  | ***Kopējā līgumcena ar 21% PVN*** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Tīmekļa vietnes adrese:

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

**PRETENDENTA APLIECINĀJUMS**

Ar šo apliecinājumu pretendents (*pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese*) apliecina, ka:

* līgumu izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
* līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar iepirkuma nolikuma un iepirkuma līgumu prasībām (līguma saistību izpildes garantijas noteikumi 5.pielikumā);
* līguma izpildē būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**5.pielikums**

**Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi**

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. *(ja nepieciešams)*.
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – *(kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)*.
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – *(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)*.
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
7. Iepirkuma nosaukums – “Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. - DPDĪPD 2018/12.
9. Iepirkuma līguma nosaukums - “Par ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbiem”.
10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības.
11. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
12. Garantija ir spēkā: visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 10 (desmit) kalendārās dienas.
13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie “Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
17. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

**6.pielikums**

**BŪVDARBU Garantijas laika garantijas noteikumi**

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, būvdarbu garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
3. Garantijas Nr. *(ja nepieciešams)*.
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – *(kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)*.
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – *(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)*.
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
7. Iepirkuma nosaukums – “Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. - DPDĪPD 2018/12.
9. Iepirkuma līguma nosaukums – “Par ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbiem”.
10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;
11. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.
12. Garantija ir spēkā 3 (trīs) gadi no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
17. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

**7.pielikums**

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

1. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums iepirkumā “Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/12, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais apliecinājuma kartes izstrādes vadītājsstrādāt pie iepirkuma līguma “Par ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”izpildes.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

**8.pielikums**

**SPECIALISTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Speciālisti**  **(norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)** | **Vārds Uzvārds** | **kvalifikācijas apliecinoši dokumenti** | **Pieredze objektos (gados)** | **Darba vieta** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**9.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)** | **Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)** | | |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms**  **(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**10.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbi** | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts** | **Būvdarbu izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** 1 (viena) atsauksme (*kopija*) kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*